## Załącznik nr 2 - 1 ZOZ/DZP/PN/1/18

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 1**

**Wózek anestezjologiczny 2 szt.**

|  |
| --- |
| Producent/kraj: |
| Model: |
| **L.P.** | **Warunki wymagane i podlegające ocenie** | **Wartość wymagana****TAK/NIE** | **Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe**  |
|  | **Parametry ogólne** |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018 | TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia szerokość: 690 +/-5% głębokość: 520 +/-5%  | TAK |  |
| 3. | Wysokość wózka (mm) 1010 +/-5% | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo  | TAK |  |
| 5. | Aluminiowa lub stalowa lakierowana proszkowo rama wózka | TAK |  |
| 6. | Blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-butadien-akrylonitryl) | TAK |  |
| 7. | Cztery koła o średnicy minimum 100 mm100 mm - 0 pkt101-120 mm - 5 pktpowyżej 120 mm -10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 8. | Układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
| 9. | Koła bez widocznej osi toczenia | TAK |  |
| 10. | Obciążenie robocze przypadające na jedno koło min 150 kg150 kg - 0 pkt151-200 kg - 5 pktpowyżej 200 kg - 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Ilość szuflad - Sześć szuflad na prowadnicach łożyskowych: Szuflada o wysokości min. 230 mm - 1 sztSzuflada o wys. min. 150 mm - 2 sztSzuflada o wys. min. 75 mm - 3 szt | TAK |  |
| 12. | Centralny zamek | TAK |  |
| 13. | Pełny wysuw szuflady | TAK |  |
| 14. | System samodomykających się szuflad | TAK |  |
| 15. | Ładowność jednej szuflady: min, 25 kg | TAK |  |
| 16. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika | TAK |  |
| 17. | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron | TAK |  |
| 18. | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg | TAK |  |
| 19. | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci z pokrywą wahadłową lub otwieraną kolanem | TAK |  |
| 20. | Koszyk na rękawiczki | TAK |  |
| 21. | Uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka | TAK |  |
| 22. | Koszyk na ostre elementy z pojemnikiem | TAK |  |
| 23. | Akcesoria instalowane na szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia | TAK |  |
| 24. | Nad blatem nadstawka w postaci półki | TAK |  |
| 25.  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka | TAK |  |
| 26. | Aluminiowe szyny montażowe | TAK |  |
| 27. | Ściany boczne, tył oraz szuflady wózka w kolorze: - jeden wózek- w kolorze niebieskim,- drugi wózek- w kolorze żółtym, | TAK |  |
| 28. | Uchwyt na cewniki o wym. 100 x 100 x 480mm | TAK |  |
| 29. | Wieszak na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 30. | Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa ABS w kolorze szarym | TAK |  |
| 31. | Koszyk na cewniki wieszany na szynie 3 szt | TAK |  |

|  |
| --- |
| **WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY** |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt.Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Termin dostawy:  6 tygodni - 0 pkt 5 tygodni - 5 pkt 4 tygodnie - 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. |  Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. |  Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. |  Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. |  Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej |  TAK |  |
| 7. |  Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |

**Uwagi** :

1. Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

**Oświadczamy**, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

 ……………….data………………….

 ……………………………….

 Podpis

 osoby/osób upoważnionej