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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Aparat EKG – 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok
	Tak/ Podać
	

	2.
	Aparat 12-kanałowy (możliwość jednoczesnej akwizycji 12 kanałów: Einthovena (I , II , III), Goldbergera (aVR, aVL, aVF), Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6)
	TAK/Podać
	

	3.
	Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku, kontakcie każdej elektrody ze skórą, ciągły pomiar częstości akcji serca z prezentacją na wyświetlaczu)
	TAK/Podać
	

	4.
	Wymiar ekranu min. 5,5”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480, 118x89mm
Zasady oceny punktowej:
- 5,5’’ – 0 pkt
- powyżej 5,5” – 10 pkt
	TAK/Podać
	

	5.
	Menu w języku polskim 
	TAK
	

	6.
	Wymiary maksymalne 410 × 320 × 130 mm
	TAK
	

	7.
	Waga max 6 kg
Zasady oceny punktowej:
- 6 kg – 0 pkt
- poniżej 6 kg – 10 pkt
	TAK/Podać
	

	8.
	Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, przyciski na ekranie dotykowym
	TAK
	

	9.
	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą
	TAK
	

	10.
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
	TAK
	

	11.
	Sygnalizacja naładowania akumulatora
	TAK
	

	12.
	Wydajność akumulatora (bezobsługowego) do 120 min
	TAK/Podać
	

	13.
	Częstotliwość próbkowania do 40 000 Hz
	TAK/Podać
	

	14.
	Pasmo Przenoszenia 0,05-170 Hz
	TAK/Podać
	

	15.
	Szerokość papieru 210 mm, możliwość stosowania rolki i składanki (papier termiczny)
	TAK/Podać
	

	16.
	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12
	TAK/Podać
	

	17.
	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12
	TAK/Podać
	

	18.
	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50
	TAK/Podać
	

	19.
	Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20
	TAK/Podać
	

	20.
	Rejestracja w trybie automatycznym (od 10 do 80 s.): czas rzeczywisty, czas synchro
	TAK/Podać
	

	21.
	Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund
	TAK/Podać
	

	22.
	Detekcja kardiostymulatorów
	TAK/Podać
	

	23.
	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
	TAK
	

	24.
	Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 (0,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), splines)
	TAK/Podać
	

	25.
	Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny)
	TAK
	

	26.
	Sygnał dźwiękowy tętna
	TAK
	

	27.
	Baza danych 400 zapisów EKG w pamięci aparatu (z możliwością przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości)
	TAK
	

	28.
	Profil automatyczny i manualny (możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości profili)
	TAK
	

	29.
	Profil long (długi zapis EKG), automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii)
	TAK/Podać
	

	30.
	Porty komunikacyjne: RS232, USB.
	TAK/Podać
	

	31.
	Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeń
	TAK
	

	32.
	Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu 
	TAK
	

	33.
	Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału
	TAK
	

	34.
	Możliwość rozbudowy o zestaw do próby wysiłkowej
	TAK
	

	35.
	Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta
	TAK
	

	36.
	Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji LAN/WIFI
	TAK
	

	37.
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł akwizycji danych
	TAK
	

	38.
	Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej
	TAK
	

	39.
	Możliwość integracji z systemem szpitalnym poprzez oprogramowanie z możliwością przyjmowania zleceń
	TAK
	

	40.
	Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych
	TAK
	

	41.
	Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej laserowej (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4)
Zasady oceny punktowej:
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	NIE/Podać
	

	42.
	Możliwość rozbudowy o moduł diagnozy (uśrednianie krzywych EKG, analiza, interpretacja słowna)
	TAK
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	43.
	W zestawie: papier rolka 210mm, składanka A4, elektrody piersiowe podciśnieniowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel, kabel EKG, przewód zasilający, wózek jezdny z wysięgnikiem.
	TAK
	

	

	44.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
- min. 24 miesiące – 0 pkt
- 36 miesięcy i powyżej – 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


                                                                                                   ……………….data………………….   


                                          		                                                ………………………………..
                                                                                                         Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
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