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Załącznik nr 2 









ZOZ/DZP/PN/19/17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wykonawca wskazuje proponowane parametry techniczne oferowanych dostaw odpowiednio dla zadań, na które złożył ofertę.)
Zadanie nr 2 – Monitory.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Monitor EIZO S1921 używany/poleasingowy lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	19 szt.
	rozmiar matrycy minimum 19”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość naturalna minimum 1280 x 1024
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Współczynnik kontrastu:

-  wymagane minimum 800:1 – 0 pkt
- minimum 1000:1 – 3 pkt
	Tak/ Podać
	
	3 pkt

	
	
	
	Jasność:

- wymagane minimum 250 cd / m2 - 0 pkt
- minimum 300 cd / m2  i nie więcej niż 500 cd / m2  - 3 pkt
	Tak/ Podać
	
	3 pkt

	
	
	
	Czas reakcji

- wymagane maksymalnie 8 ms – 0 pkt

- 5 ms i mniej – 3 pkt
	Tak/ Podać
	
	3 pkt

	
	
	
	głębia koloru 16.7 mln
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kąty widzenia w pionie i poziomie 170º+/- 10º
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jedno gniazdo DSUB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jedno gniazdo DVI-D
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny lub grafitowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wbudowane głośniki
	Nie
	
	2 pkt

	
	
	
	dostępny pivot
	Nie
	
	2 pkt

	
	
	
	możliwy montaż typu VESA
	Nie
	
	2 pkt

	
	
	
	zasilacz wewnętrzny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z TCO03
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ENERGY STAR
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Przebieg:

- wymagany nie wyższy niż 12 tys. godzin – 0 pkt

- poniżej 10 tys. godzin – 7 pkt
	Tak/ Podać
	
	7 pkt

	
	
	
	Okres gwarancji:

- wymagane minimum 6 miesięcy – 0 pkt

- minimum 24 miesięcy – 2 pkt

- 36 miesięcy i powyżej – 8 pkt
	Tak/ Podać
	
	8 pkt

	2
	Monitor Lenovo LT2452p używany/poleasingowy lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	1 szt.
	rozmiar matrycy minimum 24”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość naturalna minimum 1920 x 1200
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współczynnik kontrastu minimum 1000:1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	jasność minimum 300 cd/m2
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	głębia koloru 16.7 mln
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas reakcji maksymalnie 7 ms
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas reakcji maksymalnie 7 ms
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kąty widzenia w pionie i poziomie 170º+/- 10º
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jedno gniazdo DSUB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jedno gniazdo DVI-D
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jedno gniazdo DisplayPort
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum 4 x USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny lub grafitowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	dostępny pivot
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwy montaż typu VESA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zasilacz wewnętrzny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z TCO03
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ENERGY STAR
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kabel typu DisplayPort> DisplayPort
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
	Tak/ Podać
	
	bez oceny


· monitory muszą być wyposażone w kompletne oprogramowanie zasilającej i sygnałowe,

· monitory muszą posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem w tym                                       z oprogramowaniem systemowym,

· czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy o niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
· termin dostawy: 

- max. 21 dni – 0 pkt, 

- do 14 dni – 10 pkt.
Zadanie nr 4 – Przełącznik sieciowy.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	
	Przełącznik sieciowy Juniper EX2200-48T-4G lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	1 szt.
	przełącznik musi współpracować z innymi urządzeniami Juniper EX4200 i EX2200, które Zamawiający posiada
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi współpracować z urządzeniem Juniper NSMXpress
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w 4 moduły transmisji światłowodowej GBIC SFP, MM LC, 850m, 1,25G 550m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink Gigabit Ethernet  SFP – (obsługiwane co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX, BX-U i BX-D).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wysokość przełącznika równa 1U dostosowany do montowania w szafie rack
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych oraz umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość zarządzania urządzeniem za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh oraz za pośrednictwem interfejsu WWW
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa co najmniej 8000 adresów MAC
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 104 Gb/s i 75 milionów pakietów na sekundę
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1024 oraz obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 32 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP, ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 6 000
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przełącznik musi posiadać zasilacz AC oraz moduł wentylacji
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Okres gwarancji:

- wymagany min. 24 miesiące – 0 pkt

- 36 miesięcy i więcej – 30 pkt
	Tak/ Podać
	
	30 pkt


· urządzenie musi być wyposażone w kompletne oprogramowanie zasilającej i sygnałowe,

· urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem,

· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
· termin dostawy: 

- max. 21 dni – 0 pkt, 

- do 14 dni – 10 pkt.
Zadanie nr 6 – Nośniki optyczne.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Płyty CD Printable AZO lub równoważne spełniające opisane parametry techniczne
	50 tysięcy sztuk
	Pojemność 700,00 MB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rodzaj nośnika: CD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość nagrywania 52x
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Okres przechowywania danych minimum 10 lat
	Tak
	
	bez oceny


	
	
	
	Warstwa nagrywania AZO
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Powierzchnia biała do nadruku atramentowego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica zewnętrzna pola zadruku 118mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica zewnętrzna nośnika 120mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica wewnętrzna pola zadruku 23mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pakowane po minimum 50 sztuk w opakowanie typu HUB,
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Płyta musi posiadać oznaczenie CE na swojej powierzchni, wymagane jest oznaczenie każdej płyty, nie tylko opakowania zbiorczego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Zapewnić zgodność ze standardem DICOM 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Data produkcji nie może być dłuższa niż 6 miesięcy przed dniem dostawy.
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Płyta VERBATIM DVD+R, 4.7 GB, 16x lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	300 sztuk
	Rodzaj nośnika: DVD+R
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pojemność: 4,7 GB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość nagrywania 16x
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica zewnętrzna nośnika 120mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Powierzchnia pokryta materiałem umożliwiającym opisywanie nośnika za pomocą pisaków przeznaczonych do pisywania nośników CD/DVD.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pakowane po minimum 100 sztuk w opakowanie typu HUB,
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Płyta musi posiadać oznaczenie CE na swojej powierzchni, wymagane jest oznaczenie każdej płyty, nie tylko opakowania zbiorczego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Data produkcji nie może być dłuższa niż 6 miesięcy przed dniem dostawy.
	Tak
	
	bez oceny

	
	Okres gwarancji dla Poz 1 i 2
	
	Okres gwarancji:

- wymagane min. 24 miesiące – 0 pkt

- 36 miesięcy i więcej – 10 pkt
	Tak/ Podac
	
	10 pkt


· zamówienie będzie realizowane w ciągu 24 miesięcy – dostawa nośników na żądanie Zamawiającego w okresie umowy

· termin dostawy: 

- max. 21dni – 0 pkt, 

- do 10 dni – 25 pkt,

- do 7 dni  – 30 pkt.
Zadanie nr 7 – Duplikator Rimage z komputerem sterującym.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Rodzaj elementu
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	
	Duplikator Rimage 2000i II generacji z komputerem sterującym Dell Optiplex 3050 MT i3-7100 i monitorem Dell E2016H 19,5” lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	1 zestaw
	duplikator
	minimum 2 szt. nagrywarek CD/DVD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	pojemność magazynka na czyste płyty minimum 100szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	pojemność magazynka na nagrane płyty minimum 100szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	drukowanie w rozdzielczości 4800x1200dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zintegrowana drukarka termiczna atramentowa

z oddzielnymi wkładami na atramenty kolorowy i czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	wydajność nagrywania minimum 50 płyt CD na 1h
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	wydajność nagrywania minimum 20 płyt DVD na 1h
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	minimalna dobowa wydajność nagrywania minimum 900 płyt
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	port USB 3.0 umożliwiający sterowanie urządzeniem za pomocą komputera
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	współpraca z systemami Windows 7 i Windows 10 w wersji x86 i x64
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	oprogramowanie umożliwiające tworzenie projektów, zlecanie zadań, zarzadzanie, monitoring i tworzenie własnych aplikacji.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	możliwość pracy w sieci LAN za pośrednictwem komputera sterującego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	wyświetlacz LCD informujący co najmniej o statusie pracy i ilości czystych nośników w magazynku
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą FCC na poziomie Class B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	urządzenie musi posiadać certyfikat CE i być oznaczone znakiem CE
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Okres gwarancji On-Site NBD:

- wymagane  minimum 36 miesięcy 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	komputer sterujący
	Procesor osiągający co najmniej:

- wymagane 5900 punktów w teście wg PassMark cpubenchmark.net – 0 pkt

- co najmniej 6000 punktów w teście wg PassMark cpubenchmark.net – 5 pkt
	Tak/

Podać
	
	5 pkt

	
	
	
	
	pojemność pamięci cache procesora minimum 3MB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Pamięć typ DDR4: 

– wymagane minimum 8GB pamięci typ DDR4 – 0 pkt 
- minimum 16GB pamięci typ DDR4 – 6 pkt
	Tak/ Podać
	
	6 pkt

	
	
	
	
	minimum 2 szt. HDD pracujące w konfiguracji RAID 1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	możliwości konfiguracji dysków RAID 0
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	
	Pojemność każdego        dysku twardego:    
 - minimum 500GB typu SATA – 0 pkt

- minimum 500GB typu SATA 7200 RPM – 5pkt

	Tak/
Podać
	
	5 pkt

	
	
	
	
	zintegrowana karta graficzna 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zintegrowana karta dźwiękowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	nagrywarka DVD-RW
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	kolor komputera oraz osprzętu peryferyjnego czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Ilość splotów:

- minimum 1 slot                    PCI-E 1x – 0 pkt

- minimum 3 sloty                 PCI-E 1x - 5 pkt.
	Tak/
Podać
	
	5 pkt

	
	
	
	
	minimum 1 slot PCI-E 16x
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	minimum 1 port RJ45
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	minimum 1 port DP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	minimum 1 port HDMI
	Nie
	
	3 pkt

	
	
	
	
	minimum 4 porty USB 2.0 w tym  w tym minimum 2 porty USB 2.0 na panelu frontowym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	minimum 4 porty USB 3.0 w tym minimum 2 porty USB 3.0 na panelu frontowym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	TPM (trusted platform module)
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	
	klawiatura QWERTY
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	mysz optyczna lub laserowa wyposażona co najmniej w lewy i prawy przycisk oraz rolkę
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Microsoft  Windows 10 Pro 64bit w polskiej wersji językowej  
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zasilacz z aktywnym PFC 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą Energy Star
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą EPEAT-Gold
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą TCO
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	urządzenie musi posiadać certyfikat CE i być oznaczone znakiem CE
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Okres gwarancji On-Site NBD wymagane 36 miesięcy

	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	monitor do komputera sterującego
	przekątna wyświetlanego obrazu min. 19,5 cala
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	współczynnik proporcji obrazu panoramiczny (16:9)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	optymalna rozdzielczość

1600 x 900 przy częstotliwości 60 Hz 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Współczynnik kontrastu:

- minimum 800:1 – 0 pkt

- 1000:1 i więcej – 3 pkt
	Tak/

Podać
	
	3 pkt

	
	
	
	
	technologia podświetlenia WLED
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	jasność 250 cd/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	min. jedno gniazdo typu DP (DisplayPort)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	czas reakcji 5 ms
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	kąt widzenia

w pionie maks. 170° 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	kąt widzenia

w poziomie maks. 170°
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	obsługa 16,7 miliona kolorów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	kolor obudowy i stopki czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	przeciwodblaskowa powłoka matrycy
	Nie 
	
	3 pkt.

	
	
	
	
	możliwość regulacji nachylenia góra-dół
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą ENERGY STAR
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą EPEAT Gold 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	urządzenie musi posiadać certyfikat CE i być oznaczone znakiem CE
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	zgodność z normą TCO
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	
	Okres gwarancji On-Site NBD (następny dzień biznesowy) wymagane  minimum 36 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny


· urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem,
· wszystkie komponenty duplikatora poza komputerem sterującym z monitorem muszą być umieszczone w jednej solidnej obudowie, nie dopuszcza się podłączania nagrywarek, drukarki i robota sterującego w luźnej formie bez zwartej wspólnej obudowy,
· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,

· wymagane załączenie do oferty, kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych i deklarowanych parametrów dla w/w produktów,
· czas dostawy kompletnego zestawu maksymalnie 21 dni
Zadanie nr 8 – Monitory do czytników RTG.

	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	
	Monitor NEC EA193Mi lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	2 szt.
	przekątna wyświetlanego obrazu min. 19 cali
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	matryca matowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	technologia matrycy IPS
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	technologia podświetlenia LED
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	optymalna rozdzielczość

1280 x 1024
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	proporcje ekranu 5:4
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wbudowane głośniki
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pivot
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozmiar plamki 0,29 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współczynnik kontrastu 1000:1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	jasność 250 cd / m2
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	głębia koloru 16.7 mln
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czujnik natężenia oświetlenia otoczenia z automatycznym ustawianiem/dostosowywaniem poziomu jasności 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	10-bitowa tablica LUT
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kąty widzenia w pionie i poziomie 178º+/- 5º
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	min. 1 port DP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	min. 1 port D-Sub
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	min. 1 port DVI
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	blokada menu OSD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca ze stacjami/czytnika Fuji Capsula XL2 i XG1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normami TUV-GS, MPR-II, TUV Ergonomics, CE, TCO 6.0, Energy Star, ISO 9241
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwy montaż typu VESA
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	zabezpieczenie Kensington
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	mechanizm kontroli przesyłania dźwięku i obrazu w formie danych cyfrowych pomiędzy dwoma urządzeniami - zgodność z technologią HDCP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Klasa efektywności energetycznej minimum A+
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Okres gwarancji:

- wymagany minimum 36 miesięcy – 0 pkt

-  48 miesięcy i więcej – 20 pkt
	Tak/

Podać
	
	20 pkt


· urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem,
· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,

· wymagane załączenie do oferty, kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych i deklarowanych parametrów dla w/w produktów,
· termin dostawy: 

- max. 21 dni – 0 pkt, 

- do 14 dni – 10 pkt.
Zadanie nr 11 – Komputer przenośny.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa
	Uwagi

	
	ASUS VivoBook S 15 lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	
	Procesor osiągający co 
najmniej:

- wymagane min. 5230 punktów w teście wg cpubenchmark.net – 0 pkt.

 - 5810 punktów w teście wg cpubenchmark.net – 10 pkt
	Tak/
Podać
	
	10 pkt
	

	
	
	
	Liczba rdzeni minimum 2
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Procesor wyposażony we własny układ graficzny oraz funkcje wykonywania wielu zadań jednocześnie (hyperthreading lub równoważna technologia)
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Pamięć szybkiego dostępu w procesorze tzw. cache minimum 4096KB
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Pamięć RAM minimum 8GB
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy pamięci RAM minimum 16GB
	Nie
	
	4 pkt
	

	
	
	
	Taktowanie pamięci minimum 2133 MHz
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Dysk twardy typu SSD lub M.2 o pojemności minimum 480GB
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Możliwość instalacji drugiego dysku twardego typu SSD lub M.2
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Karta graficzna zintegrowana – pamięć przydzielana dynamicznie
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Dedykowana karta graficzna np. nVidia GeForce 940MX lub inna wyposażona w minimum 2048MB pamięci
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Ekran minimum 15” i nie większy niż 16”
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Rozdzielczość minimum 1920 x 1080
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Ekran Full HD
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Powłoka matrycy matowa
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Podświetlenie matrycy typu LED
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Zewnętrzny napęd optyczny DVD+/-RW podłączany za pomocą interfejsu USB
	Nie
	
	3 pkt
	

	
	
	
	Bateria umożliwiająca pracę ciągłą przez:

- minimum 300 minut – 0 pkt
- 360 minut i więcej – 3 pkt
	Tak/
Podać
	
	3 pkt
	

	
	
	
	Klawiatura QWERTY
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Blok numeryczny
	Nie
	
	1 pkt
	

	
	
	
	Touchpad
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Klawiatura podświetlana
	Nie
	
	1 pkt
	

	
	
	
	Wbudowany czytnik kart pamięci SD/SDHC
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Minimum 2 wbudowane głośniki
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Mikrofon
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Kamera o rozdzielczości minimum 0,3 mpix
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Karta sieciowa WLAN działająca w standardach 

AC/A/B/G/N
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Bluetooth wersja 4.1 lub wyższa
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Manipulator punktowy Trackpoint 
	Nie
	
	2 pkt
	

	
	
	
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit/s dopuszczalna w postaci konwertera USB na kablu
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Port USB minimum 3 szt. w tym minimum 1 szt. USB 3.0 lub wyższy
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Port USB Typu-C minimum 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Port HDMI minimum 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Wbudowany czytnik linii papilarnych
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Interfejs wejścia/wyjścia audio
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Dedykowany zasilacz
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Technologia szybkiego ładowania
	Nie
	
	2 pkt 
	

	
	
	
	Możliwość bez narzędziowej wymiany baterii
	Nie 
	
	1 pkt
	

	
	
	
	System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Waga z baterią nie przekraczająca 2 kg
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	
	Wersja instalacyjna systemu z opcją recovery na nośniku USB lub optycznym
	Nie
	
	3 pkt
	

	
	
	
	Gwarancja minimum:

- wymagane min. 24 miesiące On-Site NBD – 0 pkt

- 48 miesięcy On-Site       NBD – 10 pkt
	Tak/
Podać
	
	10 pkt
	


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. z wyłączeniem punktu „Karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit/s dopuszczalna w postaci konwertera USB na kablu”,

· komputery muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· komputery muszą posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem w tym z oprogramowaniem systemowym,

· system operacyjny dostarczony z komputerem zgodny z licencją producenta

· wymaga się dostarczenia co najmniej certyfikatu autentyczności (tzw. COA) dla każdego komputera oraz minimum 1 szt. oryginalnego nośnika z wersją instalacyjną systemu operacyjnego

· stan certyfikatu autentyczności nie może posiadać śladów uszkodzeń i musi być w pełni czytelny.

· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,

· czas dostawy do 14 dni

Zadanie nr 12 – Niszczarki

1. Niszczarki – 3 sztuki
	L.p.
	Nazwa
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa
	Uwagi

	1
	Niszczarka HSM Shredstar X13 NEW
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	Poziom bezpieczeństwa wg. DIN 66399 P-4.
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Szerokość wejścia:  230 mm - 240 mm
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Ilość A4 80g: min. 13 szt
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Pojemność kosza 
od 23 do 30 litrów
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Gwarancja na noże: 
- wymagane min. 24 miesiące – 0 pkt

- powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt
- powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy – 10 pkt
	Tak/ Podać
	
	10 pkt
	

	
	
	Cięcie papieru, kart plastikowych, zszywek, spinaczy, płyt CD
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Poziom hałasu maks. 58 db
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Poziom hałasu:

- maks. 58 db – 0 pkt.

- poniżej 58 db – 12 pkt.
	Tak/ 
Podać
	
	12 pkt
	

	
	
	Automatyczny START/STOP
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Dedykowane wejście na płyty CD w celu segregacji odpadów
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiegająca zacięciu
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Wyjmowany pojemnik na odpady
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Urządzenie mobilne na kółkach
	Tak
	
	bez oceny
	

	
	
	Dodatkowy olej do noży
	Nie
	
	3 pkt
	

	
	
	Silnik przystosowany do pracy ciągłej
	Nie
	
	15 pkt
	

	
	
	okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
	Tak
	
	bez oceny
	


· czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy o niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
· czas dostawy do 14 dni

Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….
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