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ZOZ/DZP/PN/13/20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 – Sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Klawiatura A4Tech KR-85

lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	35 szt.
	Klawiatura przewodowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor klawiatury jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Konstrukcja tzw. SLIM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Układ klawiszy QWERTY PL
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Klawisze o łagodnych zaokrąglonych kształtach
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Mechanika klawiszy membranowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary, dłuższy bok 45cm +/- 2cm, krótszy bok 15cm +/- 2cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Stopka do regulacji wysokości nachylenia klawiatury maksymalnie do 2cm i nie mniej niż1,5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	Zgodność z systemami operacyjnymi minimum Windows7, Windows 8, Windows 10
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Mysz optyczna A4Tech OP-620D

lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	35 szt.
	Mysz przewodowa optyczna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor myszy jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Profil myszy uniwersalny symetryczny o przeznaczeniu dla osób lewo i praworęcznych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rolka do przewijania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Przycisk dwukrotnego kliknięcie tzw. dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Łącza liczba przycisków 4 szt. W tym: 1 szt. przycisk lewy, 1 szt. przycisk prawy, przycisk w rolce, dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Sensor optyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość minimum 800 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	Zgodność z systemami operacyjnymi minimum Windows7, Windows 8, Windows 10
	Tak
	
	bez oceny

	3
	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 - 5 gniazd, 1,5m lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	5 szt.
	liczba gniazd 5 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	każde gniazdo z uziemieniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość przewodu zasilającego minimum 1,5m i nie więcej niż 1,8m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zabezpieczenie linii L-N
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	napięcie znamionowe 230V
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	częstotliwość znamionowa 50Hz
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	prąd znamionowy urządzenia 10A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wyłącznik podświetlany, gdzie podświetlenie jest równoznaczne z załączonym zasilaniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas reakcji układu przeciwprzepięciowego poniżej 25ns
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa wykonana z tworzywa samogasnącego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalny prąd wyładowczy minimum 6,5kA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość listwy 330mm +/- 50mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szerokość listwy 54mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szerokość listwy 54mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	waga listwy maksymalnie 500g
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 120 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	4
	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 - 5 gniazd, 3m lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	5 szt.
	liczba gniazd 5 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	każde gniazdo z uziemieniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość przewodu zasilającego minimum 3m i nie więcej niż 3,5m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zabezpieczenie linii L-N
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	napięcie znamionowe 230V
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	częstotliwość znamionowa 50Hz
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	prąd znamionowy urządzenia 10A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wyłącznik podświetlany, gdzie podświetlenie jest równoznaczne z załączonym zasilaniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas reakcji układu przeciwprzepięciowego poniżej 25ns
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa wykonana z tworzywa samogasnącego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalny prąd wyładowczy minimum 6,5kA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość listwy 330mm +/- 50mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szerokość listwy 54mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szerokość listwy 54mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	waga listwy maksymalnie 500g
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 120 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	5
	Listwa zasilająca HSK Acar S8 FT RACK 3m lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	5 szt.
	liczba gniazd 8 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	każde gniazdo z uziemieniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość przewodu zasilającego minimum 3m i nie więcej niż 3,5m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zabezpieczenie linii L-N
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	napięcie znamionowe 230V
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	częstotliwość znamionowa 50Hz
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	prąd znamionowy urządzenia 10A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wyłącznik podświetlany, gdzie podświetlenie jest równoznaczne z załączonym zasilaniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kolor obudowy czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas reakcji układu przeciwprzepięciowego poniżej 25ns
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa wykonana z tworzywa samogasnącego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalny prąd wyładowczy minimum 6,5kA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	listwa przeznaczona do montażu w poziomie w szafie RACK 19”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	listwa wyposażona w uchwyty montażowe
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	listwa w rozmiarze 1U
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	waga listwy maksymalnie 800g
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 120 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Dysk SSD 240 GB lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	15 szt.
	Pojemność dysku minimum 240 GB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rodzaj dysku SSD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Format 2,5”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs SATA III (6 Gb/s)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna prędkość odczytu minimum 535 MB/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna prędkość zapisu minimum 500 MB/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	MTBF określony przez producenta na poziomie minimum 2 000 000 godzin
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 48 miesięcy
	Nie
	
	10 pkt

	7
	Moduł SFP 1000BASE-SX do przełącznika Netgear
	4 szt.
	moduł SFP 1000BASE-SX
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kompatybilność z przełącznikiem sieciowym Netgear GS728TPP-200EUS
	Tak
	
	bez oceny


	
	
	
	przeznaczenie do połączeń światłowodowych Gigabit Ethernet do 550m przy wykorzystaniu włókna 50/125µm OM3
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącze LC duplex
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 60 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	8
	DYSK IBM 300GB SAS 6G 10K 2,5 RAMKA 90Y8914 lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	10 szt.
	ramka hot-swap
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność dysku minimum 300GB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs SAS 6GB/S
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kompatybilny z platformą IBM X3550 M3
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	prędkość obrotów minimum 10K RPM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	dopuszczony używany w pełni sprawny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Nie
	
	10 pkt

	9
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m żółty (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze żółtym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	10
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m czerwony (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czerwonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	11
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m zielony (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze zielonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	12
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m niebieski (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze niebieskim
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	13
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m  czarny (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czarnym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	14
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,25m  szary (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,25m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	15
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m żółty (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze żółtym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	16
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m czerwony (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czerwonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	17
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m zielony (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze zielonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	18
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m niebieski (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze niebieskim
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	19
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m  czarny (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czarnym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	20
	Patchcord S/FTP kat.6a 0,50m  szary (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 0,50m +/- 2cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	21
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m żółty (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze żółtym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	22
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m czerwony (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czerwonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	23
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m zielony (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze zielonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	24
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m niebieski (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze niebieskim
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	25
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m  czarny (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czarnym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	26
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,0m  szary (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,0m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	27
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m żółty (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze żółtym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	28
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m czerwony (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czerwonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	29
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m zielony (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze zielonym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	30
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m niebieski (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze niebieskim
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	31
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m  czarny (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze czarnym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	32
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m  szary (LSOH)
	6 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,50m +/- 5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	33
	Patchcord S/FTP kat.6a 10m  szary (LSOH)
	4 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 10,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	34
	Patchcord S/FTP kat.6a 20m  szary (LSOH)
	4 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6a
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 20,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szary
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny


Termin dostawy od dnia podpisania umowy:

- max. 14 dni – 0 pkt, 

- do 7 dni – 10 pkt.

Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


