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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 6

Monitor hemodynamiczny – 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok
	Tak/ Podać
	

	2.
	Menu i instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK/Podać
	

	3.
	Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną
	TAK/Podać
	

	4.
	Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy)
	TAK/Podać
	

	5.
	 Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy)
	TAK
	

	6.
	Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego
	TAK
	

	7.
	Bez konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego
	TAK/Podać
	

	8.
	Współpraca z kardiomonitorem Nihon
Koden realizującym inwazyjny pomiar ciśnienia (poprzez wyjście analog output)
	TAK
	

	9.
	Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego
	TAK
	

	10.
	Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora modułowego Nihon
Koden z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy 
	TAK
	

	11.
	Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji
	TAK
	

	12.
	Monitorowane parametry:
a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA);
b) częstość akcji serca (HR);
c) zmienność akcji serca (HRV);
d) objętość wyrzutowa serca (SV; SVI);
e) pojemność minutowa serca (CO, CI);
f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI);
g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV)
	TAK/Podać
	

	13.
	Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji
	TAK/Podać
	

	14.
	Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia
	TAK/Podać
	

	15.
	Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)
	TAK/Podać
	

	16.
	Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów
	TAK/Podać
	

	17.
	Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora
	TAK/Podać
	

	18.
	Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy 
(min. 3 miesiące)
Zasady oceny punktowej:
- min. 3 mies. – 0 pkt
- Powyżej 3 do 6 mies. – 10 pkt
- Powyżej 6 mies. – 20 pkt
	TAK/Podać
	

	19.
	Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej
	TAK/Podać
	

	20.
	Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C
	TAK/Podać
	

	21.
	Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach
	TAK/Podać
	

	22.
	Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji.
	TAK/Podać
	

	23.
	Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12”
Zasady oceny punktowej:
- od 12 do poniżej 15 cali – 0 pkt; 
- 15 cali i więcej – 20 pkt
	TAK
	

	24.
	Zasilanie akumulatorowe monitora na min 8 godziny ciągłej pracy.
	TAK/Podać
	

	25.
	Licencja użytkowa do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną na nielimitowaną eksploatację typu wielopacjentowa na okres 12 m-cy (bez koniecznośći stosowania dodatkowego sprzętu zużywalnego i ponoszenia dodatkowych kosztów)
	TAK
	

	26.
	Opcja. Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem (zgodna z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną
	TAK
	

	27.
	Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp.
	TAK
	

	28.
	W zestawie przewód podłączeniow do kardiomonitora Nihon Kohden
	TAK
	

	

	29.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	11. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	13.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


                                                                                                   ……………….data………………….   


                                          		                                                ………………………………..
                                                                                                         Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
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