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Załącznik nr 2-1								

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Dostawa 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem, licencjami i migracją systemu medycznego.
 
	Zamawiający wymaga dostawy 2 szt. macierzy dyskowych o poniższej specyfikacji oraz oprogramowania i licencji wraz z usługami bezprzerwowej migracji systemu medycznego i środowiska wirtualnego, repozytoriów danych w tym repozytoriów dokumentów EDM i zdarzeń medycznych.

	L.p.
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1. 
	Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19”
	Tak
	
	

	2. 
	Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania - co najmniej 24 dyski na 2U wysokości dla dysków 2,5 cala oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5 cala na wysokości 2U.
	Tak
	
	

	3. 
	Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości umożliwiające upakowanie co najmniej 60 dysków na maksymalnej wysokości 5U.
	Tak
	
	

	4. 
	Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.
	Tak
	
	

	5. 
	Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.
	Tak
	
	

	6. 
	Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje.
	Tak
	
	

	7. 
	Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika.
	Tak
	
	

	8. 
	Wymagane jest minimum 4 porty 10Gb Ethernet Base-T.
	Tak
	
	

	9. 
	Wymagane jest minimum 8 portów FC 16Gb.
	Tak
	
	

	10. 
	Macierz musi obsługiwać dyski SAS co najmniej 
o prędkościach obrotowych 10000 obr./min. i pojemnościach 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB.
	Tak
	
	

	11. 
	Macierz musi obsługiwać dyski SAS o prędkościach obrotowych co najmniej 7200 obr./min. i pojemnościach 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB.
	Tak
	
	

	12. 
	Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemnościach co najmniej 800 GB, 1.92 TB , 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.72 TB.
	Tak
	
	

	13. 
	Obsługa co najmniej 264 dysków na parę kontrolerów 
z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń.
	Tak
	
	

	14. 
	Możliwość konfiguracji, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”.
	Tak
	
	

	15. 
	Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych następującymi poziomami RAID:  1, 5, 6, 10 (tradycyjny lub dystrybuowany)
	Tak
	
	

	16. 
	Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).
	Tak
	
	

	17. 
	Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci Cache, która w 95% musi być przeznaczona na obsługę operacji wejścia/wyjścia.
	Tak
	
	

	18. 
	Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB.
	Tak
	
	

	19. 
	Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012R,2016,2019 Vmware vSpere 6.x, RedHat Enterprise Server 7.x.
	Tak
	
	

	20. 
	Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 12 dysków SSD/Flash o pojemności minimum 1.9TB oraz minimum 8 dysków NL-SAS 7200 obr./min. o pojemności 10TB.
	Tak
	
	

	21. 
	Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu.
	Tak
	
	

	22. 
	Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
	Tak
	
	

	23. 
	Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
	Tak
	
	

	24. 
	Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap.
	Tak
	
	

	25. 
	Urządzenie musi być wyposażone w wentylatory typu Hot-Swap.
	Tak
	
	

	26. 
	Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID.
	Tak
	
	

	27. 
	Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash.
	Tak
	
	

	28. 
	Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
	Tak
	
	

	29. 
	Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu.
	Tak
	
	

	30. 
	Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów.
	Tak
	
	

	31. 
	Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache.
	Tak
	
	

	32. 
	Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami.
	Tak
	
	

	33. 
	Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów.
	Tak
	
	

	34. 
	Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie – zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s.
	Tak
	
	

	35. 
	Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje wejścia/wyjścia w żądanym przez użytkownika czasie.
	Tak
	
	

	36. 
	Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość oferowanych zasobów).
	Tak
	
	

	37. 
	Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping.
	Tak
	
	

	38. 
	Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Należy dostarczyć licencje umożliwiające korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność urządzenia.
	Tak
	
	

	39. 
	Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta musi być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja musi umożliwiać utworzenie co najmniej 60 kopii danych.
	Tak
	
	

	40. 
	Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD).
	Tak
	
	

	41. 
	Urządzenie musi umożliwiać replikację danych opartych na pamięci masowej przy użyciu synchronicznych oraz asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP oraz FC lub FCoE. Macierz musi przechowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległości do 300km. Przy znacznie większej odległości, do 8000km, replikacje mogą działać asynchronicznie. Oba rodzaje replikacji muszą wspierać oprogramowanie Vmware Site Recovery Manager do odzyskiwania danych po awarii.
	Tak
	
	

	42. 
	Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji danych. Licencje na tą funkcjonalność muszą być zawarte w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową.
	Tak
	
	

	43. 
	Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencje na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 60 kopii danych.
	Tak
	
	

	44. 
	Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy.
	Tak
	
	

	45. 
	Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.
	Tak
	
	

	46. 
	Macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 250 TB.
	Tak
	
	

	47. 
	Do macierzy należy dołączyć przewody zasilające oraz 8 przewodów światłowodowych o długości 5m.
	Tak
	
	

	48. 
	Macierz musi zapewniać optymalizację wykorzystania dysków SSD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów oraz automatyczną ich migrację na dyski SSD.
	Tak
	
	

	49. 
	Macierz musi automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD 
i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów.
	Tak
	
	

	50. 
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).
	Tak
	
	

	51. 
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	Tak
	
	

	52. 
	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
	Tak
	
	

	53. 
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
	Tak
	
	

	54. 
	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz.
	Tak
	
	

	55. 
	Oferowane urządzenia muszą być objęte gwarancją świadczoną w reżimie minimum 9x5 (5 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 9h) przez okres minimum 36 miesięcy z reakcją na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 36 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta.
	Tak
	
	

	56. 
	Oferowane urządzenia muszą być objęte gwarancją świadczoną w reżimie minimum 9x5 (5 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 9h) przez okres minimum 48 miesięcy z reakcją na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 48 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta.
	Nie
	
	20 pkt

	57. 
	Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne.
	Tak
	
	

	58. 
	Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji.
	Tak
	
	

	59. 
	Montaż macierzy w posiadanych przez Zamawiającego szafach rack 42U.
	Tak
	
	

	60. 
	Podłączenie macierzy do posiadanych przez zamawiającego przełączników 2xSan24-b4  (8 portów aktywnych).
	Tak
	
	

	61. 
	Przeniesienie, instalacja oraz podłączenie starych macierzy v3700 v2 w serwerowni zapasowej , rekonfiguracja zasobów jako środowisko backupowe.
	Tak
	
	

	62. 
	Podłączenie macierzy do listew zasilających PDU.
	Tak
	
	

	63. 
	Konfiguracja konsoli zarządzającej, konfiguracja RAID macierzy, wirtualnych dysków, hostów i grup hostów.
	Tak
	
	

	64. 
	Wykonanie podłączenia sieciowego macierzy i serwerów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
	Tak
	
	

	65. 
	Instalacja i konfiguracja zasobów macierzy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
	Tak
	
	

	66. 
	Migracja środowiska VMware z macierzy Lenovo v3700 na nowe macierze z zachowaniem ciągłości dostępu do usług dostępnych na poszczególnych maszynach wirtualnych.
	Tak
	
	

	67. 
	Przeniesienie serwera bazodanowego Oracle dla systemu medycznego Eskulap z serwera fizycznego do środowiska VMware.
	Tak
	
	

	68. 
	Upgrade silnika bazodanowego Oracle do najnowszej wersji wskazanej jako zalecana przez producenta systemu medycznego Eskulap.
	Tak
	
	

	69. 
	Optymalizacja bazy danych oraz rekonfiguracja zgodnie z zaleceniami producenta sytemu medycznego Eskulap.
	Tak
	
	

	70. 
	Konfiguracja zasobów z przeznaczeniem na repozytorium dokumentów EDM wraz z migracją dotychczasowego repozytorium.
	Tak
	
	

	71. 
	Czas realizacji maksymalnie 60 dni kalendarzowych.
	Tak
	
	

	72. 
	Czas realizacji maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
	Nie
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Zamawiający wymaga dostawy licencji dla systemu medycznego Eskulap obejmujących obsługę rejestrowania i indeksowania zdarzeń medycznych wraz z komunikacją z Platformą P1. Zamawiający wymaga wdrożenia funkcjonalności realizujących obowiązki podmiotów medycznych zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w tym m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zamawiający wymaga aby dostarczona licencja nie posiadała żadnych ograniczeń użytkowych tzn.:
1. musi być bezterminowa, 
2. bez wszelkiego rodzaju ograniczeń  ilościowych w zakresie obsługiwanych dokumentów, zdarzeń, indeksów,
3. bez ograniczeń dostępowych tj. bez limitu użytkowników końcowych i stacji roboczych.
Zamawiający wymaga dostawy licencji dla systemu medycznego Eskulap umożliwiających wystawianie elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne tzw. eZWM. Zadanie obejmuje co najmniej:
1. dostawę licencji Eskulap – eZWM,
2. instalację usługi Eskulap - eZWM na wyznaczonym serwerze aplikacyjnym,
3. konfigurację funkcjonalności na poziomie bazy danych,
4. weryfikację ustawień / przygotowanie jednej stacji roboczej do wystawienia Eskulap- eZWM,
5. wystawienie co najmniej 3 różnych zleceń na wyroby medyczne we współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego lekarzami,
6. [bookmark: _GoBack]anulowanie minimum 1 zlecenia na wyroby medyczne we współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego lekarzem,
7. omówienie funkcjonalności i konfiguracji z administratorem systemu wraz z uwzględnieniem sposobu weryfikacji ewentualnych problemów zwracanych przez SZOI/Portal świadczeniodawcy.
Zamawiający wymaga aby dostarczona licencja nie posiadała żadnych ograniczeń użytkowych tzn.:
1. musi być bezterminowa, 
2. bez wszelkiego rodzaju ograniczeń  ilościowych w zakresie obsługiwanych dokumentów, zdarzeń, indeksów,
3. bez ograniczeń dostępowych tj. bez limitu użytkowników końcowych i stacji roboczych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując opisane usługi uwzględniał uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego 
u Zamawiającego uwzględniając przy tym:
- posiadane środowisko domenowe,
- posiadaną konfigurację sieci wraz z segmentacją VLAN, oraz strefą DMZ,
- posiadaną konfiguracją baz danych i backupów,
- konfigurację stacji roboczych.

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta systemu medycznego Eskulap  lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym systemu medycznego Eskulap nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego Eskulap i gwarantował jego poprawne działanie po zakończeniu prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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