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Załącznik nr 2-2								

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 – Dostawa serwera.

	Zamawiający wymaga dostawy 1 szt. serwera Lenovo SR250 lub równoważnego spełniającego poniższe parametry.
	L.p.
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1. 
	Obudowa typu RACK o wysokości nie więcej niż 2U.
	Tak
	
	

	2. 
	Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej.
	Tak
	
	

	3. 
	Płyta główna wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera.
	Tak
	
	

	4. 
	Zainstalowany moduł TPM 2.0.
	Tak
	
	

	5. 
	Wsparcie dla technologii ECC.
	Tak
	
	

	6. 
	Jeden procesor minimum 6-rdzeniowy o częstotliwości bazowej min. 4,0 GHz w architekturze x86/x64 i osiągający minimum 14430 punktów w testach wg cpubenchmark.net (załącznik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20210921.pdf)
	Tak
	
	

	7. 
	Zainstalowane minimum 128 GB pamięci RAM.
	Tak
	
	

	8. 
	Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5” lub 3,5”.
	Tak
	
	

	9. 
	Zainstalowane minimum 2 dyski SSD Hot-Plug o pojemności min 480GB.
	Tak
	
	

	10. 
	Zainstalowane minimum2 dyski 1,8TB SAS 10K.
	Tak
	
	

	11. 
	Zainstalowana karta LAN 2x 1Gb Base-T.
	Tak
	
	

	12. 
	Zainstalowana karta 2x10GB SFP+; 2 moduły SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC.
	Tak
	
	

	13. 
	Zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 16Gb.
	Tak
	
	

	14. 
	Zintegrowana karta graficzna ze złączami VGA z tyłu oraz przodu serwera.
	Tak
	
	

	15. 
	Minimum 1 port USB 3.0 na panelu przednim.
	Tak
	
	

	16. 
	Minimum 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera.
	Tak
	
	

	17. 
	Możliwość instalacji jednego portu serial, możliwość wykorzystania portu do zarządzania serwerem.
	Tak
	
	

	18. 
	Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.
	Tak
	
	

	19. 
	Redundantne zasilacze hotplug o mocy minimalnej 400W o sprawności min. 94%.
	Tak
	
	

	20. 
	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii).
	Tak
	
	

	21. 
	Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera.
· Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym.
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
· Obsługa VLAN
· Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
· Wsparcie dla protokołu SSDP
· Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3
· Obsługa protokołu LDAP
· Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
· Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej.
	Tak
	
	

	22. 
	Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs).
	Tak
	
	

	23. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2019, 2016, VMWare vSphere 6.7, Suse Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 7, 8, Hyper-V Server.
	Tak
	
	

	24. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	Tak
	
	

	25. 
	Gwarancja minimum 48 miesięcy.
	Nie
	
	20 pkt

	26. 
	Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta.
	Tak
	
	

	27. 
	Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.
	Tak
	
	

	28. 
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera.
	Tak
	
	

	29. 
	Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
	Tak
	
	

	30. 
	Dostawa w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	Tak
	
	

	31. 
	Dostawa w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	Nie
	
	20 pkt



Termin dostawy od dnia podpisania umowy:
- max. 30 dni – 0 pkt, 
- do 14 dni – 20 pkt.
[bookmark: _GoBack]

Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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