[image: image1.jpg]


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

 ul. K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658





tel.: +48 (71) 301-13-00        fax.: +48 (71) 301-13-12        www.zozolawa.wroc.pl        zozolawa@zozolawa.wroc.pl


Załącznik nr 2-4








OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 4 – Drukarki kodów kreskowych, czytniki.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Drukarka termiczna Zebra ZD421 spełniająca opisane parametry techniczne
lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	14 szt.
	Urządzenie przeznaczone do drukowania etykiet.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rodzaj druku termiczny.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość drukowania min. 203dpi.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość drukowania nie mniej niż 152mm/sekundę.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna szerokość druku 104mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna długość druku 991mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Minimalna szerokość etykiety 15mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna szerokość etykiety 108mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Minimalna długość etykiety 6,4mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna długość etykiety 991mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica zewnętrzna rolki etykiet 127mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica wewnętrzna Rolki etykiet 25mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Grubość etykiety minimum 0,08 mm i nie więcej niż 0,19 mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane nośniki na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pamięć urządzenia min. 512 MB Flash oraz min. 256 MB SDRAM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane języki programowania: ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane kody: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs komunikacyjny USG min. 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs komunikacyjne Ethernet min. 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor obudowy czarny lub odcienie czarnego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wszelkiego rodzaju przyciski umożliwiające dostęp do miejsc wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części do tzw. beznarzędziowej wymiany musza posiadać kolorystykę inną niż kolor obudowy np. żółtą, czerwoną, białą.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary urządzenia:

· długość 221 mm (tolerancja +/- 10mm),

· szerokość 177 mm (tolerancja +/- 7mm)
· wysokość 151 mm (tolerancja +/- 5mm)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Waga urządzenia nie przekraczająca 2,2kg.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Temperatura robocza od 4,4 st.C do 41 st.C.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wilgotność robocza od 10% do 90% (bez kondensacji).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemami Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2012, Windows Server 2016
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemem medycznym Eskulap oraz systemami Kamsoft FKW, Kamsoft ESM, Kamsoft ASW
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące na urządzenie.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 6 miesięcy na głowicę.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy na urządzenie.
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy na głowicę.
	Nie
	
	10 pkt

	2
	Drukarka termotransferowa Zebra ZD421 spełniająca opisane parametry techniczne
lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	2 szt.
	Urządzenie przeznaczone do drukowania etykiet.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rodzaj druku termotransferowy.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość drukowania min. 203dpi.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość drukowania nie mniej niż 152mm/sekundę.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna szerokość druku 104mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna długość druku 991mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Minimalna szerokość etykiety 15mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna szerokość etykiety 108mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Minimalna długość etykiety 6,4mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna długość etykiety 991mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica zewnętrzna rolki etykiet 127mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Średnica wewnętrzna Rolki etykiet 25mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Grubość etykiety minimum 0,08 mm i nie więcej niż 0,19 mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane nośniki na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę.
	Tak
	
	bez oceny


	
	
	
	Szerokość taśmy termotransferowej 110mm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość taśmy termotransferowej min. 74m/kartridż.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Taśma termotransferowa dostępna w postaci dedykowanego kartridża lub na rolce z możliwością beznarzędziowej wymiany w urządzeniu.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pamięć urządzenia min. 512 MB Flash oraz min. 256 MB SDRAM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane języki programowania: ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane kody: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs komunikacyjny USG min. 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs komunikacyjne Ethernet min. 1 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor obudowy czarny lub odcienie czarnego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wszelkiego rodzaju przyciski umożliwiające dostęp do miejsc wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części do tzw. beznarzędziowej wymiany musza posiadać kolorystykę inną niż kolor obudowy np. żółtą, czerwoną, białą.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	2Wymiary urządzenia:

· długość 267 mm (tolerancja +/- 10mm),

· szerokość 202 mm (tolerancja +/- 10mm)
· wysokość 189 mm (tolerancja +/- 5mm)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Waga urządzenia nie przekraczająca 2,2kg.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Temperatura robocza od 4,4 st.C do 41 st.C.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wilgotność robocza od 10% do 90% (bez kondensacji).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemami Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2012, Windows Server 2016
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemem medycznym Eskulap oraz systemami Kamsoft FKW, Kamsoft ESM, Kamsoft ASW
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące na urządzenie.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 6 miesięcy na głowicę.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy na urządzenie.
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy na głowicę.
	Nie
	
	10 pkt

	3
	Czytnik Datalogic QuickScan I QD2430 BK spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniająca opisane parametry techniczne
	18 szt.
	Urządzenie przeznaczone do odczytywania kodów kreskowych.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Odczytywanie kodów 1D i 2D.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Szybkość skanowania minimum 25 skanów /sek.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość ustawienia czytnika w tryb pracy automatycznej tj. aby samoczynnie się włączał momencie gdy w jego „polu widzenia” pojawi się jakiś przedmiot i skanował kody bez naciskania przycisku.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość ustawienia czytnika w tryb pracy ciągłej.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość ustawienia czytnika w tryb pulsowania.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wyposażony jest w „mechanizm celowniczy”, który

ułatwia skanowanie kodów. Po naciśnięciu klawisza (spustu) pojawiają się

niebieskie znaczniki wskazujące środek obszaru w którym powinien znaleźć się

skanowany kod.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Klasa szczelności IP urządzenia minimum IP42.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Odczytywanie kodów: UPC/EAN/JAN; Code 39; Code 39; Code39-CIP (French Pharmaceutical); LOGMARS; Danish PPT;

Code 32 (Italian Pharmacode 39); Code 128; Code 128 ISBT; Interleaved 2 of 5 ; Standard 2 of 5; Interleaved 2 of 5 CIP (HR); Industrial 2 of 5; Discrete 2 of 5; Matrix 2 of 5; IATA 2of5; Code 11; Codabar; Codabar (NW7); ABC Codabar; EAN 128; Code 93 ; MSI; PZN; Plessey; Anker Plessey; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Truncated; DATABAR Expanded Coupon;

Datamatrix; Inverse Datamatrix; Maxicode; QR Codes (QR, Micro QR and Multiple QR Codes); Aztec; Postal Codes - (Australian Post; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM45CC); Intelligent Mail Barcode (IMB); Sweden Post; Portugal Post); LaPoste A/R 39; PDF-417; MacroPDF; Micro PDF417; GS1

Composites (1 - 12); French CIP13; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Expanded Stacked; GSI Databar Composites; Chinese Sensible Code
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość dla kodów 1D: nie mniej niż 4mils.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość dla kodów PDF-417: nie mniej niż 5mils.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość dla kodów Datamatrix: nie mniej niż 7,5mils.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Odległość odczytu dla Code39 o gęstości 5mils: od 0,3 cm do 15 cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Odległość odczytu dla EAN13 o gęstości 13mils: od 0,5 cm do 35 cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Odległość odczytu dla QR-Code o gęstości 15mils: od 0 cm do 18 cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługa kodów przy kontraście minimum 25%.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rączka czytnika wyprofilowana do pełnego chwytu dłonią.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary urządzenia: 

· długość 91 mm (tolerancja +/- 5 mm),

· szerokość 41 mm (tolerancja +/- 3 mm),
· wysokość 163 mm (tolerancja +/- 10 mm).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Temperatura robocza od 0 st.C do 55 st.C.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	podstawka dająca możliwość swobodnego wyginania we wszystkich kierunkach ramienia łączącego podstawę z uchwytem na czytnik (tzw. gęsia szyja)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	okablowanie komunikacyjne umożliwiające podłączanie do złącza USB (kabel USB zakończony wtyczką typ A)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wilgotność robocza od 0% do 95% (bez kondensacji).
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Waga urządzenia nie przekraczająca 150g (bez kabla)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemami Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2012, Windows Server 2016
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemem medycznym Eskulap oraz systemami Kamsoft FKW, Kamsoft ESM, Kamsoft ASW
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 60 miesięcy na urządzenie.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 72 miesiące na urządzenie.
	Nie
	
	5 pkt


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. za wyjątkiem tych dla których jednoznacznie w opisie wskazano taką możliwość,
· urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· urządzenia muszą posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem w tym z oprogramowaniem systemowym,
· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
· czas dostawy maksymalnie 14 dni kalendarzowych (0 pkt),
· czas dostawy maksymalnie 7 dni kalendarzowych (5 pkt).
Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


