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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 6 – Dostawa systemu backupu .
Zadanie obejmuje dostawę i wdrożenie serwera i oprogramowania jako elementów tworzących system backupu o parametrach technicznych i funkcjonalnych wskazanych w poniższych tabelach.
	Lp.
	Opis minimalnych parametrów serwera backupu przeznaczonego do systemu backupu.

	1. 
	Obudowa
	· Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U;

· Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;

· Możliwość zainstalowania 12 dysków twardych hot plug 3,5”;

· Zainstalowane 12 szt. dysków SAS 16TB  7.2k, 

	2. 
	Płyta główna
	· Dwuprocesorowa;

· Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera

· Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych;

· Zainstalowany modułu TPM 2.0. Moduł musi być wspierany przez system Microsoft Windows Server 2022;
· 6 złącz PCI Express generacji 4 w tym (wszystkie złącza aktywne):

· 4 fizyczne złącza o prędkości x16;

· 2 fizyczne złącza o prędkości x8;

· Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości;

· Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e;

· 32 gniazda pamięci RAM;

· Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4;

· Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna

· Wsparcie dla technologii:

· Memory Scrubbing

· SDDC

· ECC

· Memory Mirroring

· ADDDC;

· Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)

· Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express)  nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug;

	3. 
	Procesory
	· Dwa procesory 8-rdzeniowe

· Taktowanie 2,8GHz

· Architektura x86_64

osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 138 pkt  (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html

	4. 
	Pamięć RAM
	· 64 GB pamięci RAM

· DDR4 Registered

· 3200Mhz

	5. 
	Kontrolery LAN
	· Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 10Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe;

· Karta LAN wyposażona w dwa porty 10G SFP+ obsadzona wkładkami 10Gb/s LC SR.

	6. 
	Kontrolery I/O
	· Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug;

· Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 6GB Cache wraz  z podtrzymaniem bateryjnym. Kontroler musi obsługiwać napędy SAS/SATA.

· Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 4GB Cache, wyposażony w dwa porty zewnętrzne Mini-SAS HD (SFF8644) 

	7. 
	Porty
	· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;

· 2 port USB 3.0 wewnętrzne;

· 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;

· 1 port USB 3.0 dostępny z przodu serwera;

· Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;

· Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;

	8. 
	Zasilanie, chłodzenie
	· Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 900W; 

· Dwa kable zasilające o długości 1,8m każdy

· Redundantne wentylatory hotplug; 

	9. 
	Zarządzanie
	· Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii

· informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:

· karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express

· procesory CPU

· pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM

· wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD

· status karty zrządzającej serwera

· wentylatory

· bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne

· zasilacze

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

· Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

· Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;

· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

· Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie

· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

· Obsługa serwerów proxy (autentykacja)

· Obsługa VLAN

· Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

· Wsparcie dla protokołu SSDP

· Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3

· Obsługa protokołu LDAP

· Integracja z HP SIM

· Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP

· Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej

· Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

· Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB;

· Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

· Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

· BIOS UEFI w specyfikacji 2.7; 

	10. 
	Wspierane OS
	· Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016

· VMWare vSphere 6.7, 7.0

· Suse Linux Enterprise Server 15

· Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3

· Hyper-V Server 2016, 2019

	11. 
	System operacyjny
	Serwer dostarczony z licencją na system Windows Server 2022 wersja Standard.

	12. 
	Gwarancja


	· Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime). Obsługa zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8-17.

· Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis.

· Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;

· Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

· Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

· Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki;
· Wykonawca wraz z dostawą serwera przedstawi oświadczenie producenta serwera, które będzie potwierdzało, że serwer objęty jest gwarancją na terenie Polski zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych serwera, nr katalogowych, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego.

	13. 
	Dokumentacja, inne
	· Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA;

· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE;

· Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;

· W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

· Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %;

· Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE;


	Lp.
	Opis minimalnych parametrów oprogramowania dla systemu backupu

	1. 
	Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5,

	2. 
	Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej

	3. 
	Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

	4. 
	Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.

	5. 
	Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.

	6. 
	Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

	7. 
	Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

	8. 
	Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental)

	9. 
	Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

	10. 
	Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

	11. 
	Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.

	12. 
	Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych.

	13. 
	Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania

	14. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.

	15. 
	Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)

	16. 
	Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu

	17. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API

	18. 
	Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

	19. 
	Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

	20. 
	Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania

	21. 
	Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

	22. 
	Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

	23. 
	Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

	24. 
	Oprogramowanie musi wykorzystywanać mechnizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

	25. 
	Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych

	26. 
	Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego datastoru

	27. 
	Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora

	28. 
	Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.

	29. 
	Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.

	30. 
	Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn

	31. 
	Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP

	32. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

	33. 
	Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

	34. 
	Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

	35. 
	Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.

	36. 
	Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na zmiezmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw Immutability)

	37. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

	38. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

	39. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwośc zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.

	40. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

	41. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

	42. 
	Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)

	43. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

	44. 
	Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)

	45. 
	Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami

	46. 
	Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere

	47. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

	48. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.

	49. 
	Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

	50. 
	Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

	51. 
	Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików:  

· Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs 

· BSD: UFS, UFS2 

· Solaris: ZFS, UFS 

· Mac: HFS, HFS+ 

· Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS 

· Novell OES: NSS

	52. 
	Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.

	53. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

	54. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

	55. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites.

	56. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),

	57. 
	Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska

	58. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych

	59. 
	Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska

	60. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych

	61. 
	Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint.

	62. 
	Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

	63. 
	Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego

	64. 
	Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN

	65. 
	Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA

	66. 
	Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

	67. 
	Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu.

	68. 
	 Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.

	69. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem.

	70. 
	Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere.

	71. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.

	72. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

	73. 
	Wymagane jest dostarczenie licencji wieczystych zapewniających zabezpieczenie 35 maszyn wirtualnych pracujących pod kontrola systemu VMware vSphere. Licencje muszą być objęte 3 letnim wsparciem producenta oprogramowania, charakteryzującym się następującymi parametrami: 

· możliwość instalacji aktualizacji oprogramowania  oraz najnowszych  dostępnych wersji w czasie aktywnego wsparcia,

· obsługa zgłoszeń w trybie 24x7

· zarządzenie licencjami oprogramowania


	Lp.
	Opis minimalnych parametrów dla biblioteki taśmowej

	74. 
	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum jeden napęd LTO9.

	75. 
	Dostępnych minimum 8 slotów.

	76. 
	Wysokość biblioteki taśmowej nie może przekraczać 1U. 

	77. 
	Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie RACK 19”.

	78. 
	Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

	79. 
	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.

	80. 
	Urządzenie odporne na minimum 2 000 000 cykli ładowania/rozładowywania robota.

	81. 
	Zdalny menedżer bibliotek RMI oparty na przeglądarce.

	82. 
	Chodzenie wymuszonym obiegiem powietrza.

	83. 
	Wraz z biblioteką należy dostarczyć minimum  5 szt. taśm LTO-9 RW oraz  1 taśmę czyszczącą. Wszystkie taśmy muszą być wyposażone w etykiety zapewniające odczyt przez czytnik kodów kreskowych.

	84. 
	Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami.

	85. 
	Wraz z biblioteką należy dostarczyć kable połączeniowy do kontrolera RAID wyposażonego w port Mini-SAS HD (SFF8644) oraz inne okablowanie zasilające i sygnałowe niezbędne do w pełni funkcjonalnego działania urządzenia.

	86. 
	Wymagana minimum 3 letnia gwarancja producenta.


	L.p.
	Minimalny zakres usług dla systemu backupu

	1.
	Instalacja dostarczonego sprzętu w szafach stelażowych.

	2.
	Parametryzacja sprzętu.

	3.
	Aktualizacja oprogramowania wbudowanego dostarczonych urządzeń.

	4.
	Instalacja systemu operacyjnego na serwerze backupu.

	5.
	Instalacja oprogramowania backupowego.

	6.
	Konfiguracja oprogramowania backupowego.

	7.
	Wdrożenie polityk zabezpieczenia platformy wirtualizacyjnej.

	8.
	Przeprowadzenie testów odtwarzania wybranych systemów.


	L.p.
	Pozostałe wymagania

	4.
	Urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

	5.
	Urządzenia muszą posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem w tym z oprogramowaniem systemowym

	6.
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia 3 pracowników Działu Informatyki w zakresie obsługi dostarczonego i wdrożonego rozwiązania, potwierdzonego zaświadczeniem lub certyfikatem szkolenia.

	7.
	Czas dostawy maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

	8.
	Czas wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu backupu maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy.

	9.
	Czas dostawy maksymalnie 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Kryterium niewymagane, za którego spełnienie Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów w ocenie oferty.

	10.
	Czas wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu backupu maksymalnie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy. Kryterium niewymagane, za którego spełnienie Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów w ocenie oferty.

	11.
	Wykonawca gwarantuje 12 miesięczne wsparcie w zakresie dostarczonego i wdrożonego systemu backupu w postaci 2 godzin miesięcznie, łącznie 24 godziny, które Zamawiający może wykorzystać na konsultacje lub prace serwisowe i konfiguracyjne.


Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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