

[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2-7 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Echokardiograf  1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Cyfrowy aparat USG do zastosowania w poradni kardiologicznej
	TAK
	

	4.
	Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja
	TAK/ Podać
	

	5.
	Masa urządzenia ≤ 85 kg	
	TAK/ Podać
	

	6.
	Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą
	TAK/ Podać
	

	7.
	Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie minimum 15cm
	TAK
	

	8.
	Możliwość obrotu pulpitu operatora o minimum 30°
	TAK
	

	9.
	Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu minimum 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania
	TAK/ Podać
	

	10.
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi o przekątnej minimum 12”
	TAK/ Podać
	

	11.
	Zakres częstotliwości pracy aparatu obejmujący przedział w zakresie minimum od 1,5 do 12,0 [MHz]
	TAK/ Podać
	

	12.
	Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania w zakresie minimum od 2 do 45 cm
	TAK/ Podać
	

	13.
	Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie -minimum 3
Zasady oceny punktowej:
3 – 0 pkt
> 3 – 5 pkt
	TAK/ Podać
	

	14.
	Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB. Obsługa formatów minimum: AVI lub równoważny format wideo, JPEG lub równoważny format obrazu, DICOM Ilość portów USB do archiwizacji badań nie mniej niż: 2
	TAK
	

	15.
	System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG
- baza danych pacjentów i obrazów
- dysk twardy o pojemność minimum 500GB
- interfejs sieciowy RJ45 GbE.
System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora.
	TAK/ Podać
	

	16.
	Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu
	TAK/ Podać
	

	17.
	Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń.
	TAK/ Podać
	

	18.
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)
	TAK
	

	19.
	Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler minimum 20 000 obrazów
Zasady oceny punktowej:

20.000 obrazów – 0 pkt
> 20.000 obrazów– 5 pkt
	TAK/Podać
	

	20.
	 Możliwość umieszczania opisów na obrazie
	TAK/Podać
	

	21.
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK/ Podać
	

	22.
	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora minimum 1000 obrazów/sek.
	TAK/Podać
	

	23.
	Obrazowanie w technice II harmonicznej
	TAK/Podać
	

	24.
	Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków
	TAK/Podać
	

	25.
	Obrazowanie w trybie M-mode
	TAK/Podać
	

	26.
	Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode
	TAK/Podać
	

	27.
	Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum
	TAK
	

	28.
	Obrazowanie w trybie kolor M-mode
	TAK/Podać
	

	29.
	Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum
Zasady oceny punktowej:
NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt
	TAK/Podać
	

	30.
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK/Podać
	

	31.
	Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum  ± 0 – 88°
Zasady oceny punktowej:
± 0 – 88° - 0 pkt
>± 0 – 88° - 5 pkt
	TAK/Podać
	

	32.
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s
	TAK/Podać
	

	33.
	Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział minimum od 1 do 15 mm
	TAK/Podać
	

	34.
	Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku
	TAK/Podać
	

	35.
	Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF)
	TAK/Podać
	

	36.
	Tryb Dopplera ciągłego
	TAK/Podać
	

	37.
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s,
	TAK/ Podać
	

	38.
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku
	TAK/ Podać
	

	39.
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK/Podać
	

	40.
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK/Podać
	

	41.
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK/Podać
	

	42.
	Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D)
	TAK
	

	43.
	Tryb angiologiczny (Power Doppler)
	TAK/Podać
	

	44.
	Spektralny i kolorowy doppler tkankowy
	TAK/Podać
	

	45.
	Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD
	TAK/Podać
	

	46.
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu
Zasady oceny punktowej:
NIE – 0 pkt
TAK -5 pkt
	TAK/Podać
	

	47.
	Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’,
	TAK
	

	48.
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu
	TAK
	

	49.
	Pomiary w trybie dopplera spektralnego z wyznaczeniem wartości:
· Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR
· Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI.
Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax
	TAK
	

	50.
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO)
	TAK/Podać
	

	51.
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging)
	TAK
	

	52.
	Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia
	TAK
	

	53.
	Możliwość stworzenia własnego raportu
	TAK/Podać
	

	54.
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	TAK/Podać
	

	55.
	Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej
	TAK
	

	56.
	Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych:
	TAK
	

	57.a
	Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192
Zasady oceny punktowej:
192 – 0 pkt
> 192 – 2,5 pkt
	TAK
	

	58.b
	Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D w zakresie minimum 1,5 – 4,0MHz
	TAK/Podać
	

	59.c
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK/Podać
	

	60.d
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	61.e
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK/Podać
	

	62.f
	Kąt obrazowania minimum 115°
Zasady oceny punktowej:
115° - 0 pkt
>115° - 5 pkt
	TAK/Podać
	

	63.g
	Głębokość obrazowania minimum 35 cm
	TAK/ Podać
	

	64.
	Głowica liniowa do badań naczyniowych:  
	TAK/Podać
	

	65.a
	Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192
Zasady oceny punktowej:
192 – 0 pkt
> 192 – 2,5 pkt
	TAK
	

	66.b
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0  – 10,0 [MHz]
	TAK
	

	67.c
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	68.d
	Szerokość min. 40 mm
	TAK
	

	69.e
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK/Podać
	

	70.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej  w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołani w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, 
synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy
	TAK/Podać
	

	71.
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości minimum 5-14 MHz, ilość kryształów minimum 1000
Zasady oceny punktowej:
NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt
	TAK
	

	72.
	Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych  (ICE)
	TAK/Podać
	

	73.
	Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”
	TAK/Podać
	

	74.
	Możliwość rozbudowy o w  pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”.
	TAK/Podać
	

	75.
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową elektroniczna, wieloczęstotliwościowa matrycowa o   obrazowaniu w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział    minimum  3,0 – 7,0 MHz, obrazowanie w technice 2 harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni,  ilość kryształów w głowicy min. 2000
	TAK/Podać
	

	76.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczanie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze
	TAK/ Podać
	

	77.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.

	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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