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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 22 – Narzędzia chirurgiczne


	
Narzędzia chirurgiczne 



	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok
	Tak
	

	2. 
	Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	3. 
	Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	4. 
	Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	5. 
	Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	6. 
	Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	7. 
	Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1z2 z., zagięte, dł. 14 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	8. 
	Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm
12 szt
	Tak/ podać
	

	9. 
	Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm
10 szt
	Tak/ podać
	

	10. 
	Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji.  Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez zamawiającego.  Wymiary pojemnika: 270×267×120 mm ± 3 mm
6 szt
	Tak/podać 
	

	11. 
	Taca kontenera, 1/2, 240x250x45 mm ± 2 mm
6 szt
	Tak/podać
	

	12. 
	Mata silikonowa do tacy 1/2, 235x245 mm ± 2 mm
6 szt
	Tak/podać
	

	13. 
	Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego typu  , z otworem, z nadrukiem
12 szt
	Tak/podać
	

	14. 
	Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2  łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm
2 szt
	Tak/podać
	

	15. 
	Hak do ran Volkmann, półostry 3 z., rękojeśc płaska, ażur, dł. 22,5 cm
2 szt
	Tak/podać
	

	16. 
	Kleszcze płaskie (kombinerki) do drutów kostnych, szczęki  z bruzdowaniem ukośnym krzyżowym, dł. 17 cm
1 szt
	Tak/podać
	

	17. 
	Odgryzacz  kostny Luer, lekko-zagięty, dł. 14,5 cm
2 szt
	Tak/podać
	

	18. 
	Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0000, 3,0 mm, dł. 17 cm
2 szt
	Tak/podać
	

	19. 
	Przecinak do pierścionków WALTON, 16 CM
2 szt
	Tak/podać
	

	20. 
	Imadło MAYO-HEGAR, 18.5 CM
	Tak/podać
	

	21. 
	Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	22. 
	Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	23. 
	Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	24. 
	Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	25. 
	Rozwieracz nastawny  Alm, śrubowa regulacja rozwarcia, 4x4 z., ostre, dł. 10 cm
1 szt
	Tak/podać
	

	26. 
	Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 20 cm
1 szt
	Tak/podać
	

	27. 
	Nożyce kostne (szczypce boczne) Liston, proste, dł. 14 cm
2 szt
	Tak/podać
	

	28. 
	Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	29. 
	Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm
6 szt
	Tak/podać
	

	30. 
	Piła oscylacyjna do opatrunków gipsowych. Wyposażenie:
ostrza x2szt.

	Tak/podać
	

	31. 
	narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta): 
nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzi nożyczek 
kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC;
imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC;
Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC;
retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;
	Tak/podać
	

	32. 
	narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta
	Tak/podać
	

	33. 
	narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu,
	Tak/podać
	




	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce 
Zasady oceny punktowej:
min. 24 -35 m-cy – 0 pkt
36 m-cy -47 m-cy -20 pkt
48 m-cy i powyżej – 40 pkt
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
Serwis w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części
[bookmark: _GoBack] i pełną obróbkę powierzchni. 
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
