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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3 – Sprzęt drobny i akcesoria komputerowe.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Klawiatura A4Tech KM-72620D
spełniający opisane parametry techniczne

lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	20 szt.
	Klawiatura przewodowa i mysz optyczna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor klawiatury jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Konstrukcja tzw. SLIM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Układ klawiszy QWERTY PL
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Klawisze o łagodnych zaokrąglonych kształtach
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Mechanika klawiszy membranowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary, dłuższy bok 45cm +/- 2cm, krótszy bok 15cm +/- 2cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Stopka do regulacji wysokości nachylenia klawiatury maksymalnie do 2cm i nie mniej niż1,5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary klawiatury długość 450mm +/-10mm, głębokość 150mm +/- 10mm, wysokość 25 mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Mysz przewodowa optyczna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor myszy jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Profil myszy uniwersalny symetryczny o przeznaczeniu dla osób lewo i praworęcznych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rolka do przewijania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Przycisk dwukrotnego kliknięcie tzw. dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kształt i ergonomia myszki symetryczna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary myszki długość 119mm +/- 3mm, szerokość 63mm +/- 3mm, wysokość 36 mm +/- 2mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Łącza liczba przycisków 4 szt. W tym: 1 szt. przycisk lewy, 1 szt. przycisk prawy, przycisk w rolce, dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Sensor optyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość minimum 1000 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Zgodność wskazanych urządzeń z systemami operacyjnymi minimum Windows 10, Windows 11.
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Patchcord S/FTP kat.6a 1,5m  szary (LSOH)
	15 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 1,5m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szarym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	3
	Patchcord S/FTP kat.6a 3m  szary (LSOH)
	15 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 3,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szarym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	4
	Patchcord S/FTP kat.6a 5m  szary (LSOH)
	8 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 5,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szarym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	5
	Patchcord S/FTP kat.6a 10m  szary (LSOH)
	5 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 10,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szarym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Patchcord S/FTP kat.6a 20m  szary (LSOH)
	4 szt.
	podwójnie ekranowany S/FTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wtyk RJ45 kategoria 6A
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	długość 20,0m +/- 50cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	cały patchcord w kolorze szarym
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	izolacja LSOH
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	złącza kontaktowe platerowane złotem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z normą ISO/IEC 11801 class Ea oraz TIA/EIA-568B.2-1
	Tak
	
	bez oceny

	7
	Przełącznik sieciowy Netgear GS108LP-100EUS lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	2 szt.
	liczba portów 8 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	porty RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa standardów IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	typ przełącznika desktop
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa przełącznika metalowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	funkcja Auto MDI-MDIX
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozmiar tablicy MAC 4K
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	ramka jumbo 9000B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przepustowość minimum 16Gb/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	bufor pamięci minimum 192kB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wszystkie porty PoE
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	Nie
	
	10 pkt

	8
	Przełącznik sieciowy GS728TP-300EUS lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	2 szt.
	liczba portów łącznie 28 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	porty RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	porty SFP – 4 szt.
	
	
	

	
	
	
	obsługa standardów IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	typ przełącznika RACK z uchwytami do montażu w szafie RACK
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa przełącznika metalowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	funkcja Auto MDI-MDIX
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	tablica adresów MAC ARP VLAN 16K, MAC, 512 ARP, 256 VLANs
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Filtrowanie Multicast IPv4/IPv6, IGMP i MLD Snooping
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	ramka jumbo 10KB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przepustowość minimum 56Gbps
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	bufor pamięci minimum 1,5MB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wszystkie porty RJ-45 z PoE
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	Nie
	
	10 pkt

	9
	Nagrywarka zewnętrzna / portable DVD na USB spełniająca opisane parametry techniczne
	10 szt.
	Typ Napęd zewnętrzny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Nagrywanie płyt DVD

Nagrywanie płyt CD

Odtwarzanie płyt DVD

Odtwarzanie płyt CD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs USB 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość zapisu CD-RW – od 8x do 24x
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość odczytu CD-RW – od 8x do 24x
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Podawanie płyt na tackę
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługiwane formaty: CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Standardy zapisywanych płyt:

CD-DA, CD-Extra, CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Photo CD, Video CD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wysokość 18 mm +/- 5mm
Szerokość 145 mm +/- 5mm
Głębokość 150 mm +/- 5mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Nie
	
	10 pkt


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. za wyjątkiem tych dla których jednoznacznie w opisie wskazano taką możliwość,
· monitory muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt, który posiada znamiona urządzenia używanego w postaci mini rys lub/i drobnych otarć, obecne przebarwienia po naklejkach na wierzchniej warstwie obudowy, jednak wady te muszą być mało widoczne i w żaden sposób nie utrudniać codziennej pracy, sprzęt musi być w pełni sprawny technicznie.
· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
· czas dostawy maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

	Termin dostawy od dnia podpisania umowy:
	Podać:

	- max do 14 dni – 0 pkt

- max. do 7 dni – 10 pkt


	………………………………………..


Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................
                                                             

            ....................................................

               data                                                                                

         
  Podpis osoby upoważnionej
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


