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Załącznik nr 2-2







OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2 – Modernizacja systemu RIS/PACS Radpoint do poziomu klastra HA wraz z rozszerzeniem funkcjonalnym systemu Radpoint w zakresie współpracy z PUI.
1. Informacje ogólne

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej i przełączników sieciowych, z których Wykonawca wykona instalację w postaci wysokowydajnego klastra sprzętowego gwarantującego wysoce niezawodną pracę lokalnego węzła systemu Radpoint odpornego na awarie pojedynczych komponentów oraz autonomizującego pracę systemu Radpoint względem usługi SaaS. W ramach systemu Radpoint wymagana jest dostawa licencji, wdrożenia i szkolenia w zakresie modułów funkcjonalnych w zakresie Platformy Usług Inteligentnych (PUI).
2. Dostawa sprzętu i usług dla klastra HA systemu Radpoint.

	1. 
	Nazwa/parametry
	Wymagane
	Oferowane parametry
	Ocean punktowa

	2. 
	Serwer minimum 2 sztuki

	3. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	Bez oceny

	5. 
	Obudowa Rack o wysokości max 1U umożliwiająca. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
	Tak
	
	Bez oceny

	7. 
	Zainstalowany jeden procesor min. 12-rdzeniowe, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 145 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej dla oferowanego serwera lub innego serwera tego samego producenta, należącego do tej samej linii produktowej i generacji jak oferowany.
	Tak
	
	Bez oceny

	8. 
	Min. 64GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 4TB pamięci RAM. 
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Zabezpieczenia pamięci RAM: Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection
	Tak
	
	Bez oceny

	10. 
	min. 2 porty USB, port VGA. Możliwość rozbudowy o port szeregowy.
	Tak
	
	Bez oceny

	11. 
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 

Dodatkowe karty: dwuportowa karta 25GbE SFP28 z wkładkami
	Tak
	
	Bez oceny

	12. 
	Zainstalowane dwa dyski SSD M.2 NVMe o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1.
	Tak
	
	Bez oceny

	13. 
	Karta graficzna z pamięcią min. 24GB RAM, PCIe
	Tak
	
	Bez oceny

	14. 
	Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 800W Titanium.
	Tak
	
	Bez oceny

	15. 
	Oprogramowanie od zarządzania:

Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: 

· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.
· Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 
	Tak
	
	Bez oceny

	16. 
	Karta zarządzająca:

Niezależna karta zarządzająca od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej:
 

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
· wsparcie dla IPv6 
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. 

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
· integracja z Active Directory 
· możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie 
· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS 
· wsparcie dla LLDP 
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 
· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. 
· Monitorowanie zużycia dysków SSD 
· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, 
· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta 
· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 
· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 
· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON 
· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych 
· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. 
· Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera

Karta powinna posiadać możliwość uruchomienia dodatkowych poniższych funkcjonalności:

· możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU,  lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych

· kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania

· Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL

· możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej

· możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień

· możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera

· możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer

· możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe

· monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco
	Tak
	
	Bez oceny

	17. 
	Warunki gwarancji - pięć lat gwarancji producenta czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

W przypadku awarii, dyski twarde pozostają u zamawiającego.
	Tak
	
	Bez oceny

	18. 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	Tak
	
	Bez oceny

	19. 
	 Serwer Storage – minimum 1 sztuka

	20. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	21. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	Bez oceny

	22. 
	Obudowa Rack o wysokości max 2U. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. Możliwość zainstalowania do 12 dysków 3,5”.
	Tak
	
	Bez oceny

	23. 
	Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
	Tak
	
	Bez oceny

	24. 
	Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 200 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej dla oferowanego serwera lub innego serwera tego samego producenta, należącego do tej samej linii produktowej i generacji jak oferowany.
	Tak
	
	Bez oceny

	25. 
	Min. 64GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 4TB pamięci RAM. 
	Tak
	
	Bez oceny

	26. 
	Zabezpieczenia pamięci RAM: Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection
	Tak
	
	Bez oceny

	27. 
	min. 2 porty USB, port VGA. Możliwość rozbudowy o port szeregowy.
	Tak
	
	Bez oceny

	28. 
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 

Dodatkowe karty: dwie dwuportowe karty 25GbE SFP28 z wkładkami
	Tak
	
	Bez oceny

	29. 
	Zainstalowane dwa dyski SSD M.2 NVMe o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.
	Tak
	
	Bez oceny

	30. 
	Zainstalowane dyski: 10x12TB 3,5” Hot Plug SATA 6Gbps 
	Tak
	
	Bez oceny

	31. 
	Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie  800W Titanium
	Tak
	
	Bez oceny

	32. 
	Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: 

· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 

· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 

· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile 

· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 

· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 

· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.

 Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 
	Tak
	
	Bez oceny

	33. 
	Niezależna karta zarządzająca od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
· wsparcie dla IPv6 
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. 

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
· integracja z Active Directory 
· możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie 
· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS 
· wsparcie dla LLDP 
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 
· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. 
· Monitorowanie zużycia dysków SSD 
· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, 
· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta 
· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 
· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 
· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON 
· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych 
· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. 
· Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera

Karta powinna posiadać możliwość uruchomienia dodatkowych poniższych funkcjonalności:

· możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU,  lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych

· kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania

· Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL

· możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej

· możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień

· możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera

· możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer

· możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco
	Tak
	
	Bez oceny

	34. 
	Minimum 5 lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

W przypadku awarii, dyski twarde pozostają u Zamawiającego.
	Tak
	
	Bez oceny

	35. 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	Tak
	
	Bez oceny

	36. 
	Przełączniki sieciowy – minimum 1 sztuka

	37. 
	Przełącznik zarzadzalny 100 Gigabit Ethernet z możliwością zamontowania w szafie RACK
	Tak
	
	Bez oceny

	38. 
	Minimum 8 portów 25 Gigabit SFP28
	Tak
	
	Bez oceny

	39. 
	Minimum 2 porty 100 Gigabit QSFP28
	Tak
	
	Bez oceny

	40. 
	Minimum 1 interfejs zarządzania RJ-45
	Tak
	
	Bez oceny

	41. 
	Minimum 2 interfejsy po 25 Gbit SFP28
	Tak
	
	Bez oceny

	42. 
	Minimum 2 interfejsy po 100 Gbit QSFP28
	Tak
	
	Bez oceny


W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania

Wysokowydajny klaster sprzętowo-aplikacyjny musi zapewniać ciągłość działania systemu Radpoint w trybie autonomicznym (offline) przez minimum 2 godziny w przypadku niedostępności usług SaaS. Po przywróceniu połączenia z usługą chmurową system musi automatycznie przeprowadzić synchronizację danych oraz przywrócić spójność wszystkich zasobów.

Całość rozwiązania musi być zintegrowana z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego. 
Aktualizacja sytemów RIS/PACS i silnika bazy danych aplikacji do najnowszej wersji.

3. Integracja z platformą usług inteligentnych PUI
W zakresie integracji z platformą usług inteligentnych PUI Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia niezbędnych modułów funkcjonalnych dla użytkowanego przez Zamawiającego systemu radiologicznego RIS/PACS/VNA Radpoint.
	L.p.
	Opis/nazwa parametrów
	Wymagane
	Oferowane parametry
	Ocena punktowa

	1. 
	Moduł Wymiany Danych z PUI
	

	2. 
	Moduł Wymiany Danych z PUI z zakresem integracji obejmującym co najmniej:

· Automatyczne uwierzytelnianie użytkownika systemu Radpoint Platform (posiadającego odpowiednie uprawnienia) umożliwiające korzystanie z Modułu bez konieczności przełączania kont lub oddzielnego logowania się.

· Zlecanie w Module Opisu systemu Radpoint Platform wykonania usługi diagnostyki cyfrowej AI przez PUI.

· Prezentację w Module Opisu systemu Radpoint Platform aktualnego stanu zaawansowania zleconej w Module usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonywanej przez PUI (minimum: W kolejce, Przesyłanie danych, Oczekiwanie na rezultaty, Przesyłanie rezultatów, Zakończone, Błąd).

· Umieszczenie odebranych przez Moduł rezultatów usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI:

· Priorytet obsługi pacjenta (triaż) - w Module Opisu systemu Radpoint Platform na liście badań do opisu.

· Wyniki AI w formie obrazów - w Module PACS systemu Radpoint Platform.

· Wyniki AI w formie tekstowej - w Module Opisu systemu Radpoint Platform, w postaci umożliwiającej wstawienie ich do tworzonego opisu badania i dostosowanej do rodzaju informacji dostarczanych przez konkretne usługi z katalogu PUI.
	Tak
	
	Bez oceny

	3. 
	Moduł musi się integrować z opracowaną przez Centrum e-Zdrowia platformą usług inteligentnych (PUI) zgodnie z opisem zakresu nr 4 w Załączniku nr 4 do regulaminu naboru w ramach inwestycji "D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia", wspomagającą proces podejmowania decyzji diagnostyczno-leczniczych przez lekarza. Zakres integracji obejmuje minimum:

· Bezpieczną komunikację z systemem PUI.

· Automatyczne uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika w PUI.

· Przesyłanie danych obrazowych i klinicznych do PUI.

· Zlecenie wykonania usługi diagnostyki cyfrowej AI przez PUI.

· Odebranie rezultatów usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI:

· Priorytet obsługi pacjenta (triaż).

· Wyniki w formie obrazów oraz informacji tekstowych (jeśli są dostępne).

· Przekazanie do PUI informacji zwrotnej o jakości działania usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI.
	Tak
	
	Bez oceny

	4. 
	Moduł musi zapewniać użytkownikom systemu Radpoint Platform następujące funkcjonalności umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez usługi diagnostyki cyfrowej AI świadczone przez PUI:

· Możliwość tworzenia reguł biznesowych umożliwiająca zautomatyzowane, bieżące przesyłanie danych do PUI i zlecanie wykonania określonych usług diagnostyki cyfrowej AI z dostępnego w PUI katalogu, na podstawie minimum następujących kryteriów:

· Modalność badania,

· Procedura badania,

· Dzień tygodnia,

· Godzina wykonania badania,

· Przypisany lekarz opisujący,

· Tryb przyjęcia pacjenta,

· Priorytet zlecenia (Planowe, Cito),

· Zawartość tagów DICOM: Body Part Examined, Protocol Name, Study Description, Series Description, Modality.

· Możliwość oceny przez użytkowników systemu Radpoint Platform jakości rezultatów dostarczonych przez zlecone do PUI usługi diagnostyki cyfrowej AI.

· Możliwość diagnostyki błędów w realizacji zleconych do PUI usług, pozwalająca na określenie przyczyn błędnego zakończenia usługi - w zakresie informacji diagnostycznych dostarczanych przez PUI.

· Możliwość uruchomienia interfejsu użytkownika PUI z poziomu Modułu lub Modułu Opisu systemu Radpoint Platform, jeśli taki interfejs będzie udostępniony.
	Tak
	
	Bez oceny

	5. 
	Moduł musi zapewniać repozytorium EDM oraz umożliwiać raportowanie Zdarzeń Medycznych zgodnie z wymaganiami Centrum e-Zdrowia oraz Platformy P1.
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	Moduł  do komunikacji z PUI musi wykorzystywać standardy określone w Załączniku, tj. HL7 CDA, HL7 FHIR, IHE XDS, DICOM, REST, zgodnie z aktualną specyfikacją integracyjną PUI.
	Tak
	
	Bez oceny

	7. 
	Moduł Monitoringu AI
	

	8. 
	Moduł Monitoringu AI integruje się z posiadanym przez Zamawiającego systemem Radpoint Platform. Zakres integracji obejmuje minimum:

· Automatyczne uwierzytelnianie użytkownika systemu Radpoint Platform (posiadającego odpowiednie uprawnienia) umożliwiające korzystanie z Modułu bez konieczności przełączania kont lub oddzielnego logowania się.

· Dostęp do wyników AI oraz opisów badań zgromadzonych w systemie Radpoint Platform.

· Prezentację w Module Opisu systemu Radpoint Platform informacji o wykrytej przez Moduł zgodności bądź niezgodności wyników AI (dostarczonych przez AI zintegrowane z instalacją systemu Radpoint Platform u Zamawiającego lub dostarczonych do systemu Radpoint Platform przez usługi diagnostyki cyfrowej AI na platformie PUI) z zatwierdzonym opisem badania przez lekarza radiologa.

· Możliwość zaakceptowania lub zmiany (odrzucenia) w Module Opisu systemu Radpoint Platform decyzji monitoringu AI odnośnie zgodności/niezgodności opisu badania z wynikami AI.
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Moduł zapewnia użytkownikom systemu Radpoint Platform następujące funkcjonalności:

· Model AI oparty o LLM porównujący automatycznie dla każdego badania, dla którego zostały dostarczone wyniki AI, czy wyniki AI są zgodne z treścią opisu zatwierdzonego przez lekarza radiologa.

· Możliwość skonfigurowania alertów informujących o przekroczeniu częstości występowania niezgodności wyników AI z zatwierdzonym przez lekarza opisem badania.

· Możliwość ręcznej zmiany niepoprawnej klasyfikacji zgodności dokonanej przez AI oraz możliwość uruchomienia okresowego douczania modelu AI opartego o LLM na podstawie tych ręcznych zmian niepoprawnej klasyfikacji.

· Możliwość analizy zgodności AI z opisami badań w podziale na lekarzy, rodzaje badań i rodzaje użytych modeli AI.
	Tak
	
	Bez oceny

	10. 
	Usługi
	

	11. 
	Wykonawca przeprowadzi wdrożenie modułów w zakresie co najmniej:

· Instalacja i konfiguracja modułów dla użytkowanej przez Zamawiającego instalacji systemu Radpoint Platform.

· Przegląd protokołów wykonywania badań radiologicznych pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi i medycznymi usług diagnostyki cyfrowej AI dostępnych w katalogu PUI, zakończony opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zaleceń dotyczących zmian w ww. protokołach wykonywania badań.

· Opracowanie reguł automatycznego przekazywania danych do PUI.

· Opracowanie reguł automatycznego alertowania o przekroczeniach poziomu niezgodności AI z opisami badań, na podstawie analizy rezultatów przetwarzania przez AI próbki danych historycznych.

· Przegląd stanu obecnego i adekwatnie do wyników przeglądu: uruchomienie lub zapewnienie skuteczności na poziomie 95% przekazywania danych EDM oraz Zdarzeń Medycznych do Platformy P1 w zakresie diagnostyki obrazowej, bezpośrednio przez Moduł lub poprzez udostępniony przez Zamawiającego interfejs do repozytorium EDM dostarczanego w ramach szpitalnego systemu informatycznego.

· Prace integracyjne rozszerzające aktualny zakres integracyjny pomiędzy systemami Zamawiającego HIS Eskulap i RIS Radpoint w zakresie poprawnej dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy systemami w kontekście w pełni funkcjonalnego współdziałania z platformą PUI. Wykonawca pokrywa wszelkiego rodzaju koszty integracyjne.
· Szkolenie użytkowników w zakresie niezbędnym do świadomego posługiwania się przez użytkowników systemem w zakresie uruchomionych modułów funkcjonalnych.

· Szkolenia co najmniej w 3 grupach, minimum w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny lekcyjne każda grupa.
· Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji szkoleń uwzględnić środki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.
	Tak
	
	Bez oceny

	12. 
	Wymagane jest od Wykonawcy udzielenie gwarancji na wszystkie dostarczone i wdrożone u Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia moduły funkcjonalne przez okres 36 miesięcy.
	Tak
	
	Bez oceny

	13. 
	Na potrzeby obsługi w ramach gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu system helpdesk (HD) na potrzeby ewidencjonowania zgłoszeń oraz numeru telefonów do wsparcie realizowanego telefonicznie.
	Tak
	
	Bez oceny

	14. 
	W ramach gwarancji zapewnione będą co najmniej:

•
Bieżący monitoring.

•
Bieżące dostosowywanie modułów do zmian w PUI wynikających z rozwoju interfejsów integracyjnych PUI, udostępniania nowych funkcjonalności i usług diagnostyki cyfrowej AI przez PUI, a także nowych regulacji prawnych.

· Niezbędna do eksploatacji modułów infrastruktura chmurowa i lokalna.

· Serwis i wsparcie gwarancyjne w reżimie 24/7 z reakcją na zgłoszenie 1 godzina od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

· Realizacja zgłoszeń sklasyfikowanych jako awarie krytyczne maksymalnie 2h od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

· Realizacja zgłoszeń serwisowych sklasyfikowanych jako wsparcie użytkownika w zakresie eksploatacji systemu nie związanych z awarią systemu maksymalnie 5h od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

· Realizacja zgłoszeń innych niż wskazane wg ustaleń z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
	Tak
	
	Bez oceny

	15. 
	Realizacja zgłoszeń sklasyfikowanych jako awarie krytyczne maksymalnie 1h od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
	Nie
	
	15 pkt

	16. 
	Realizacja zgłoszeń serwisowych sklasyfikowanych jako wsparcie użytkownika w zakresie eksploatacji systemu nie związanych z awarią systemu maksymalnie 3h od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
	Nie
	
	5 pkt

	17. 
	Termin realizacji maksymalnie 40 dni kalendarzowych.
	Tak
	
	Bez oceny

	18. 
	Termin realizacji maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
	Nie
	
	20 pkt


1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

Definicje typów zgłoszeń:

· Awaria krytyczna – poważna awaria systemu, która całkowicie uniemożliwia jego użytkowanie lub dostęp do kluczowych funkcji, takich jak wprowadzanie, odczyt lub przetwarzanie danych medycznych. Wymaga natychmiastowej interwencji technicznej zgodnie z klasyfikacją 
i opisem zgłoszenia.
· Serwis/konsultacja - zgłoszenie wsparcia serwisowe, doradcze, konsultacyjne i szkoleniowe niezwiązane bezpośrednio z awarią krytyczną. Określa się tutaj m.in. konserwacje, aktualizacje, instalacje dodatków, pomoc w konfiguracji, omówienie funkcjonalności, rekomendacje rozwiązań, instruktaż użytkowników, prezentacja nowych modułów, analiza i usprawnienie workflow, raportowanie 
i zestawienia danych. Wymaga interwencji technicznej zgodnie z klasyfikacją zgłoszenia.

Zamawiający oczekuje w ramach przedmiotu zamówienia realizacji i koordynacji prac integracyjnych związanych z umożliwieniem otwierania wszystkich historycznych badań obrazowych w przeglądarce obrazów diagnostycznych z poziomu systemu HIS Eskulap. Badania historyczne pierwotnie pochodzące z systemu Alteris Zamawiającego są aktualnie zmigrowane do systemu Radpoint i dostępne do podglądu tylko 
z poziomu systemu Radpoint. W celu zapewnienia poprawnej integracji z systemem HIS Eskulap konieczna jest rekonfiguracja sposobu generowania linku w systemie m.in. poprzez zastosowanie poprawnego odwołania do numeru badania i StudyUID.
Dostarczone i uruchomione u Zamawiającego moduły funkcjonalne muszą zapewnić Zamawiającemu osiągnięcie wskaźnika realizacji projektu D21G.R3 określonego jako „Podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI”. Przyjęty sposób pomiaru to monitorowanie procesu podłączenia szpitala do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia 
w zakresie AI. Przyjęty mechanizm weryfikacji to otrzymanie dokumentu wystawionego przez CeZ potwierdzającego wysłanie co najmniej jednego badania obrazowego do PUI.

Zamawiający posiada prawo do przeprowadzenia niezależnego audytu zgodności świadczonych usług z wymaganiami i umową, co najmniej raz na 12 miesięcy. Zamawiający o zamiarze przeprowadzenie wskazanego audytu poinformuje Wykonawcy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę systemy i narzędzia muszą być objęte wsparciem technicznym producentów przez cały okres świadczenie usługi, zgodne z postanowienia licencyjnymi producentów tych narzędzi i podlegać weryfikacji przez Zamawiającego m.in. 
w procesie niezależnego audytu zgodności świadczonych usług z wymaganiami i umową.

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał status producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta systemu Radpoint.
Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do realizacji usługi spełniającej wyspecyfikowane wymogi.
...................................
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