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ZOZ/DZP/PN/18/18

Załącznik nr 2_3                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       Zadanie nr 3 - Przełącznik sieciowy.  
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Przełącznik sieciowy Juniper EX2200-24T-4G lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	1 szt.
	przełącznik musi współpracować z innymi urządzeniami Juniper EX4200 i EX2200, które Zamawiający posiada
	Tak
	
	bez oceny

	2
	
	
	przełącznik musi współpracować z urządzeniem Juniper NSMXpress
	Tak
	
	bez oceny

	3
	
	
	przełącznik musi posiadać 24 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX
	Tak
	
	bez oceny

	4
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w 4 moduły transmisji światłowodowej GBIC SFP, MM LC, 850m, 1,25G 550m
	Tak
	
	bez oceny

	5
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink Gigabit Ethernet  SFP – (obsługiwane co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX, BX-U i BX-D).
	Tak
	
	bez oceny

	6
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).
	Tak
	
	bez oceny

	7
	
	
	wysokość przełącznika równa 1U dostosowany do montowania w szafie rack
	Tak
	
	bez oceny

	8
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM
	Tak
	
	bez oceny

	9
	
	
	przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych oraz umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB
	Tak
	
	bez oceny

	10
	
	
	możliwość zarządzania urządzeniem za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh oraz za pośrednictwem interfejsu WWW
	Tak
	
	bez oceny

	11
	
	
	przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking
	Tak
	
	bez oceny

	12
	
	
	przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów)
	Tak
	
	bez oceny

	13
	
	
	obsługa co najmniej 8000 adresów MAC
	Tak
	
	bez oceny

	14
	
	
	wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 104 Gb/s i 75 milionów pakietów na sekundę
	Tak
	
	bez oceny

	15
	
	
	przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1024 oraz obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based)
	Tak
	
	bez oceny

	16
	
	
	urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 32 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów
	Tak
	
	bez oceny

	17
	
	
	przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP)
	Tak
	
	bez oceny

	18
	
	
	przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED
	Tak
	
	bez oceny

	19
	
	
	urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP, ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 6 000
	Tak
	
	bez oceny

	20
	
	
	urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny
	Tak
	
	bez oceny

	21
	
	
	urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu
	Tak
	
	bez oceny

	22
	
	
	przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping
	Tak
	
	bez oceny

	23
	
	
	przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP
	Tak
	
	bez oceny

	24
	
	
	urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN
	Tak
	
	bez oceny

	25
	
	
	architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem
	Tak
	
	bez oceny

	26
	
	
	urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji
	Tak
	
	bez oceny

	27
	
	
	przełącznik musi posiadać zasilacz AC oraz moduł wentylacji
	Tak
	
	bez oceny

	28
	
	
	urządzenie musi być wyposażone w kompletne oprogramowanie zasilającej i sygnałowe
	Tak
	
	bez oceny

	29
	
	
	urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację
	Tak
	
	bez oceny

	30.1
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	30.2
	
	
	gwarancja minimum 36 miesięcy
	Nie
	
	30 pkt

	31.1
	
	
	termin dostawy do 21 dni kalendarzowych
	Tak
	
	bez oceny

	31.2
	
	
	termin dostawy do 7 dni kalendarzowych
	Tak/ Podać
	
	5

	31.3
	
	
	termin dostawy do 4 dni kalendarzowych
	Tak/ Podać
	
	10


Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….
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