




   
Załącznik  2
ZOZ/DZP/ZO/8/21
Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych                   w całym okresie obowiązywania umowy

	L.p.
	Urządzenie
	Jednostka miary
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Klimatyzatory ścienne
	Szt.
	504
	
	
	
	
	

	2.
	Agregaty wolnostojące 
	Szt.
	32
	
	
	
	
	

	3.
	Centrale wentylacyjne                                        
	 Szt.
	93

	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


   Wykaz urządzeń:
Klimatyzatory ścienne, kasetonowe i kanałowe:
Blok operacyjny
1. kanałowy CHIGO   – 1 szt.
2. Scienny Mitsubishi – 2 szt.
Oddz. Chirurgiczny
1. Scienny Gree –    23 szt.
2. Scienny AUX –       3 szt.
3. Ścienny Hisense – 1 szt.
4. Scienny Haier –     1 szt.
OAiIT
1. Ścienny Rotenso – 1 szt.
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy
1. Ścienny Electra ( gabinet ordynatora, gabinet lekarzy, sala ,,R” - 3 szt.
2. Ścienny multi Airwell ( pok. lekarzy ) - 2szt
3. Kasetonowy LG ( na oddziale i sali porodowej )- 4 szt.
4. Ścienny Samsung ( na oddziale porodowym )-   1 szt.
Oddz. Laryngologiczny
1. Ścienny CHIGO ( pok. Pielęgniarski, Sala operacyjna, Sala zabiegowa ) - 3 szt.
2. Ścienny Vesser – 2 szt.
Oddz. Wewnętrzny
1. Ścienny CHIGO – 3 szt.
2. Ścienny Caldo –   1 szt.
Endoskopia
1. Ścienny Caldo –   2 szt.
Pomieszczenie Biurowe 
1. Ścienny Rotenso –1 szt.
Oddz. Dziecięcy
1. Ścienny Airwell –   1 szt.
2. Ścienny Vesser ( oddziałowa ) -    1 szt.
3. Ścienny Sinclair ( pok. Lekarzy ) - 1 szt.
4. Ścienny Vesser –   2 szt.
Apteka Szpitalna
1 Ścienny MDV – 1 szt.
Laboratorium Centralne
1. Ścienny Sinclair –    1 szt.
2. Ścienny Hokkaido – 1 szt.
3. Ścienny Kaisai –      1 szt.
Bakteriologia
1. Ścienny CHIGO –    2 szt.
 Serologia
1. Ścienny Vesser –     1 szt.
Księgowość
1. Ścienny Sinclair -     1 szt.
Informatyka i dz. Rozliczeń
1.Ścienny Sinclair multi –2 szt.
Rejestracja
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
Parter – pozostałe
1. Ścienny Sinclair – 2 szt.
RTG
1. Kanałowy Fuji –    1 szt.
Serwerownia
1. Ścienny Mitsubishi – 2 szt.
Kuchnia
1. Ścienny Vesser –     1 szt.
SOR
1. Kasetowy GREE – 2 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Ścienny Vesser – 1 szt.
Przychodnia:
Por. Ginekologiczna
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Chirurg. i Ortoped.
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Chirurgiczna
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Kardiologiczna i Dermatologiczna
1. Ścienny Vesser multi – 2 szt.
Poczekalnia korytarz
1. Kasetowy Vesser multi– 3 szt.
Rehabilitacja
1. Ścienny Rotenso –        3 szt.
2. Ścienny AlpicAir multi – 3 szt.
ZOL i Hospicjum
1. Ścienny Vesser ( Pom. Przygotowywania leków ) – 1 szt.
POZ
1. Ścienny Vesser ( Podstawowa opieka zdr. ) -          4 szt.
Świąteczna i Nocna Pomoc Medyczna
1. Ścienny Vesser – 1 szt.
oraz agregaty i centrale wentylacyjne:
SOR
1. Centrala nawiewna VBV z nagrzewnicą wodną –   4 szt.
2. Agregaty chlodnicze Daikin do central VBV –         5 szt.
Przychodnia
1. Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną –           6 szt.
2. Centrala nawiewna z wymiennikiem krzyżowym -  1 szt.
OA i IT
1. Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS_21 – 1 szt.
2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS_55 – 1 szt.
3. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 024 - 1 szt.
4. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 120 - 1 szt.
Blok operacyjny
1. Agregat CHIGO – 1 szt.
1) Przegląd pracy klimatyzatorów ściennych wraz z jednostką zewnętrzną i agregatów:
● przegląd instalacji chłodniczej,
● czyszczenie filtrów powietrza,
● dezynfekcja wymiennika powietrza jednostki wewnętrznej,
● kontrola stanu wymiennika jednostki wewnętrznej,
● kontrola stanu wymiennika jednostki zewnętrznej,
● sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, freonowego,
● sprawdzenie pracy sprężarki (pomiar prądów),
● uzupełnienie czynnika chłodniczego,
● sprawdzenie instalacji doprowadzenia skroplin,
● kontrola pracy wentylatorów (biegi i łożyskowanie), 
● czyszczenie detergentami tacy ociekowej,
2) Przegląd central wentylacyjnych:
● sprawdzenie automatyki,
● sprawdzenie napędów,
● kontrola działania przepustnic i zaworów nagrzewnicy,
● kontrola szczelności układów,
● wymiana filtrów,
● czyszczenie nagrzewnicy,
● kontrola całości instalacji wraz z kontrolą pracy wentylatorów wyciągowych na dachu,
....................................................
            miejscowość i data

...............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

