Załącznik nr 2 – 4 Opis przedmiotu zamówienia                                               ZOZ/DZP/ZO/13/21

Zadanie nr 4 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż stanowiska z odstojnikiem gipsu

I. Zakres prac:
1. Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi oraz poniższym opisem.

Stanowisko o dł. 3240mm 

1. szafka medyczna zlewozmywakowa  -1szt, 
zlew jednokomorowy  i bateria sztorcowa w kpl., 
1x półka z podcięciem na syfon o szer. 300x350mm,
Wymiary  :1000x600x900mm, 

 2. szafka medyczna podblatowa -1szt, 
2x szuflada głęboka, 
wymiary :1000x600x900mm, 

 3. szafka medyczna podblatowa  -1szt, 
2x drzwi, 
zlew  z odstojnikiem gipsu i bateria sztorcowa w kpl. 
wymiary :1000x600x900mm, 

1xBlat ze stali kwasoodpornej gat. 18OHN9 zagłębiony, z tylnym fartuchem,
1x maskownica  z cokołem o dł. 240mm.
Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi.

Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) 
Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.

Cokół dolny: Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół  o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów).

Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik  (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.

Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać  ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. 
Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.

Uchwyty: 
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu  cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt  umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm.

Zawiasy:
Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów  frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Pojemniki oraz prowadnice szuflad:
Pojemnik o zróżnicowanej  szerokości i głębokości  z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin  w połączeniach  wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. 
Szuflady  pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Półki:
Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie, opcjonalnie wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed  wypadnięciem. 

Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone  bez ostrych krawędzi.
Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią  listwą z  tego samego materiału.

Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi, szuflad i blatu) do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać dokładnych pomiarów - podane wymiary mebli są przybliżone i mogą odbiegać od rzeczywistych



II. W rysunkach projektowych podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie. 
4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.
5. Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.
6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 
9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego. 

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 2 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.  


…………………….…., dnia …………		……………………………………….
                                                                         (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
                                                                                       do podejmowania zobowiązań)
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