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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2 – Przełączniki sieciowe.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry

	1
	Przełącznik SAN24-b4    używany/poleasigowy spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	2 szt.
	Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack 19", oraz organizatorem kabli i kompletem kabli zasilających
	Tak
	

	
	
	
	Obsługa do 24 portów SFP/SFP+ z opcją Hot-Swap
	Tak
	

	
	
	
	Aktywowanych minimum 12 portów SFP+ wraz z nadajnikami/odbiornikami

Interfejsy powinny być wyposażone w moduły nadawczo/odbiorcze dla aktywnych portów.
	Tak
	

	
	
	
	Obsługa nadajników/odbiorników minimum 8 Gb FC SFP+ o typach:

1. short-wave (SW),

2. long-wave (LW),

3. extended long-wave (ELW).
	Tak
	

	
	
	
	Autonegocjacja szybkości interfejsów. Obsługa prędkości 2, 4 lub 8 Gpbs.
	Tak
	

	
	
	
	Obsługa technologii Full-Duplex dla SFP+
	Tak
	

	
	
	
	1 x 10/100 Mb Ethernet port ( parametr wymagany) - 0 pkt
	Tak
	

	
	
	
	2x 10/100 Mb Ethernet port - 1 pkt
	Tak
	

	
	
	
	1 x USB port - na potrzeby przechowywania firmware, logów, konfiguracji
	Tak
	

	
	
	
	Wymagana możliwość zarządzania za pomocą: Web GUI, CLI, SMI-S, SNMP, oraz wysyłanie powiadomień za pomocą dziennika systemowego (syslog).
	Tak
	

	
	
	
	Unicast (Klasa 2 i Klasa 3), Multicast (Klasa 3), Broadcast (Klasa 3).
	Tak
	

	
	
	
	Architektura bez blokowania z szybkim przesyłaniem ruchu:

- 2,125 Gbit/sek prędkość linii, pełny dupleks

- 4,25 Gbit/sek prędkość linii, pełny dupleks

- 8,5 Gbit/sek prędkość linii, pełny dupleks

- łączna przepustowość łącza do 192 Gb / s

- do 0,7 mikrosekundy lokalna latencja przełączania
	Tak
	

	
	
	
	Minimum 3 szt. wentylatorów
	Tak
	

	
	
	
	Obsługa LDAP, RADIUS, TACACS+, NTPv3, IPv4, IPv6, HTTPS, SNMPv1, SNMPv3, MIBs
	Tak
	

	
	
	
	Minimum 12 miesięcy gwarancji.
	Tak
	

	2
	Przełącznik sieciowy Juniper EX-2200 używany/poleasingowy spełniający opisane parametry techniczne lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	2 szt.
	obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack 19", oraz organizatorem kabli i kompletem kabli zasilających
	Tak
	

	
	
	
	Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi posiadać co najmniej 24 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink Gigabit Ethernet  SFP (obsługiwane co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX, BX-U i BX-D).
	Tak
	

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 4 moduły transmisji światłowodowej GBIC SFP, MM LC, 850m, 1,25G 550m
	Tak
	

	
	
	
	przełącznik musi współpracować z innymi urządzeniami Juniper EX-4200 i EX-2200, które Zamawiający posiada
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi posiadać zasilacz AC oraz moduł wentylacji.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB.
	Tak
	

	
	
	
	Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking.
	Tak
	

	
	
	
	Wydajność przełączania nie może być niższa niż 56 Gb/s na sekundę.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 8000 adresów MAC.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1024. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based).
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 32 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s (nie mniej niż 64 instancje MSTP).
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED.
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP.
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny.
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.
	Tak
	

	
	
	
	Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.
	Tak
	

	
	
	
	Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem.
	Tak
	

	
	
	
	Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.
	Tak
	

	
	
	
	minimum 12 miesięcy gwarancji
	Tak
	

	3
	Przełącznik sieciowy 
Netgear GS728TPP-200EUS lub równoważna spełniająca opisane parametry techniczne
	2 szt.
	liczba portów 24 szt.
	Tak
	

	
	
	
	porty RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
	Tak
	

	
	
	
	obsługa standardów IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
	Tak
	

	
	
	
	typ przełącznika do szaf RACK 19”
	Tak
	

	
	
	
	obudowa przełącznika metalowa
	Tak
	

	
	
	
	funkcja Auto MDI-MDIX
	Tak
	

	
	
	
	rozmiar tablicy MAC 8K
	Tak
	

	
	
	
	ramka jumbo 9000B
	Tak
	

	
	
	
	przepustowość minimum 16Gb/s
	Tak
	

	
	
	
	bufor pamięci minimum 192kB
	Tak
	

	
	
	
	wszystkie porty z obsługą PoE i PoE+
	Tak
	

	
	
	
	cztery sloty z wkładką SFP
	Tak
	

	
	
	
	wyposażony w 2 wentylatory
	Tak
	

	
	
	
	tablica ARP 1024 w trybie switch, 100 w trybie router
	Tak
	

	
	
	
	VLAN routing
	Tak
	

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,

· Zamawiający informuje, iż dla pozycji opisanych w tabeli pod numerami 1 i 2 dopuszcza sprzęt, który posiada znamiona urządzenia używanego w postaci mini rysek/rys lub/i drobnych otarć, sprzęt musi być w pełni sprawny technicznie.
· w przypadku reklamacji dysku twardego, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego natomiast reklamacja odbywa się w oparciu o przedstawiony protokół zawierający odczyt stanu dysku S.M.A.R.T,

· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
Termin dostawy: do 14 dni od dnia podpisania umowy 
Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 






………………………….

                                                                                           (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


