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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3 – Sprzęt drobny i akcesoria.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Dysk SSD 512 GB spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	5 szt.
	Pojemność dysku minimum 512 GB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rodzaj dysku SSD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Format 2,5”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Interfejs SATA III (6 Gb/s)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna prędkość odczytu minimum 535 MB/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Maksymalna prędkość zapisu minimum 500 MB/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	MTBF określony przez producenta na poziomie minimum 2 000 000 godzin
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Tablet piórkowy do podpisu elektronicznego Wacom DTU-1141B
spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne 
	1 szt.
	Tablet dedykowany do odręcznego podpisu elektronicznego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1080 px (Full HD)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozmiar ekranu 10 cali
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary zewnętrzne urządzenia bez podstawki minimum:

Szerokość: 280 mm +/- 5mm

Wysokość: 210 mm +/- 5mm

Grubość: 11 mm +/- 2mm 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługa tabletu tylko za pomocą dedykowanego pióra. Tablet nie może reagować na dotyk.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Proporcje matrycy 16:9
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Jasność matrycy minimum 200cd/m2 +/- 10cd/m2
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Obsługa bezbateryjnym bezprzewodowym piórem czułym na nacisk
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	16,7 millionów kolorów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Powierzchnia szklana pokryta hartowaną powłoką antyodblaskową ze szkła trawionego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Połączenie tabletu z komputerem za pomocą kabla USB.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	W obudowie tabletu zintegrowana przegroda na pióro oraz stojak na pióro
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Szybkość odczytu pozycji pióra minimum 200pps +/- 10pps
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozpoznawalny zakres pochylenia pióra +/- 60 stopni
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość odczytu pozycji pióra minimum 100 linii na 1 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	W obudowie slot zabezpieczenia Kensington® Lock
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Zgodność z systemami Windows 10 i nowszymi wraz z dostępnymi sterownikami dla każdej wersji systemu operacyjnego.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Waga rządzenia maksymalnie 1 kg
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Urządzenia zgodne z systemem mocowania  VESA (75mm x 75 mm)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	W zestawie dwa kable USB przeznaczone do podłączenie tabletu z komputerem PC.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozkładana podstawa tabletu o kącie nachylenia 15 stopni +/- 2 stopnie.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Łączna waga z podstawką maksymalnie 800 gram. 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Żywotność podświetlenia minimum 20 tysięcy godzin.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wyposażony w linkę do piórka, minimum 5 wkładów wymiennych, niezbędne narzędzie do wymiany wkładów, śrubki VESA.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja współpracy z systemem medycznym Eskulap użytkowanym przez Zamawiającego. Producent Nexus Polska Sp. z o.o.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	Tak
	
	bez oceny

	3
	UPS RACK Powerwalker VI 750 R1U Line-interactive 750VA 4X IEC C13 USB-HID RS-232 1U spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne 
	2 szt.
	UPS przeznaczony do montażu w szafie RACK wraz z elementami do montażu w szafie RACK.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kształt fali pełna sinusoida.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze wejściowe C14
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącza wyjściowe C13 minimum 4 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Typ Line-Interactive
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozmiar UPS 1U
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Głębokość urządzenia maksymalnie 25cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pojemność energetyczna minimum 750VA / 450W.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pełna fala sinusoidalna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wyświetlacz LCD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	EPO, AVR
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	USB z HID
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Czas ładowania do poziomu 90% maksymalnie 8 godzin
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	USB typu B dla Oprogramowanie monitorującego wraz z oprogramowaniem
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość pracy w temperaturze co najmniej w zakresie 0°C – 40°C.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Szczelność IP minimum IP20
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kompletne okablowanie zasilające i komunikacyjne.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gniazdo RS-232.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy.
	Tak
	
	bez oceny

	4
	Klawiatura A4Tech KR-85

spełniający opisane parametry techniczne

lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	20 szt.
	Klawiatura przewodowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor klawiatury jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Konstrukcja tzw. SLIM
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Układ klawiszy QWERTY PL
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Klawisze o łagodnych zaokrąglonych kształtach
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Mechanika klawiszy membranowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Wymiary, dłuższy bok 45cm +/- 2cm, krótszy bok 15cm +/- 2cm.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Stopka do regulacji wysokości nachylenia klawiatury maksymalnie do 2cm i nie mniej niż1,5cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Zgodność z systemami operacyjnymi minimum Windows7, Windows 8, Windows 10
	Tak
	
	bez oceny

	5
	Mysz optyczna A4Tech OP-620D

spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	25 szt.
	Mysz przewodowa optyczna
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Długość przewodu minimum 1,5 m i nie więcej niż 2m
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Kolor myszy jednolity czarny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Profil myszy uniwersalny symetryczny o przeznaczeniu dla osób lewo i praworęcznych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rolka do przewijania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Przycisk dwukrotnego kliknięcie tzw. dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Łącza liczba przycisków 4 szt. W tym: 1 szt. przycisk lewy, 1 szt. przycisk prawy, przycisk w rolce, dwuklik
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Złącze USB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Sensor optyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Rozdzielczość minimum 800 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Zgodność z systemami operacyjnymi minimum Windows7, Windows 8, Windows 10
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Przełącznik sieciowy Netgear 8p GS108GE spełniający opisane parametry techniczne

lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	5 szt.
	liczba portów 8 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	porty RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa standardów IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	typ przełącznika desktop
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obudowa przełącznika metalowa
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	funkcja Auto MDI-MDIX
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozmiar tablicy MAC 4K
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	ramka jumbo 9000B
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	przepustowość minimum 16Gb/s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	bufor pamięci minimum 192kB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	bez oceny

	7
	Dysk Toshiba MBF2300RC lub równoważny 
	2 szt.
	Dysk Toshiba MBF2300RC, 300GB, SAS 6G 10K 2,5”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość zastosowania w grupie RAID zbudowanej z dysków Toshiba MBF2300RC, 300GB, SAS 6G 10K 2,5” bez wpływu na zmianę pojemności, wydajności i funkcjonalności całej grupy RAID.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	8
	Pamięć RAM Kingston 16GB PC3L-10600R KTH-PL313/16G lub równoważna
	4 szt.
	Pamięć RAM Kingston 16GB PC3L-10600R KTH-PL313/16G
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Możliwość w pełni funkcjonalnego zastosowania w serwerze Dell PowerEdge R520.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	9
	Dysk twardy do Dell PowerEdge R520
	8 szt.
	Dysk z możliwością w pełni funkcjonalnego zastosowania w serwerze Dell PowerEdge R520 wraz z dedykowanymi ramkami 3,5”
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Dyski typ SAS 6G 2,5” lub 3,5” w ramkach 3,5” dedykowanych do Dell PowerEdge R520.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Pojemność dysku minimum 1,8TB i nie więcej niż 2TB.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Prędkość obrotowa nie mnie niż 7200 obr./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,
· w przypadku reklamacji dysku twardego, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego natomiast reklamacja odbywa się w oparciu o przedstawiony protokół zawierający odczyt stanu dysku S.M.A.R.T, 
· czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia, 
· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
· dostawy realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego,
· Czas dostawy maksymalnie 7 dni.
Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 




………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


