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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Dostawa usług telefonii stacjonarnej wraz z usługą dzierżawy centrali telefonicznej 
z wyposażeniem i wdrożeniem – na okres 24 miesięcy

1) Usługi telefonii VoIP
Świadczenie usług telefonicznych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do służb informacyjnych i do sieci komórkowych dla jednego dostępu typu VoIP. Usługa musi gwarantować min 40 kanałów rozmównych, zachowując obecną numerację DDI 71 3011300 do 71 3011399 oraz 71 3011*** do 71 3011*** podłączonych do centrali zbiorczej NCP. Nielimitowany koszt krajowych połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci komórkowych oraz nielimitowany koszt połączeń międzynarodowych stacjonarnych w Unii Europejskiej. Możliwość nawiązywania połączeń międzynarodowych w pozostałych strefach wg odrębnych cenników. Bezpłatne połączeni do numerów 0-800 i możliwość nawiązywania połączeń do numerów 0-80x wg odrębnych cenników. Forma rozliczeń 
w postaci miesięcznych opłat abonamentowych. Czas trwania usługi 24 miesiące.
2) Usługa łącza internetowego dedykowanego dla połączeń telefonii VoIP 
Usługa polegająca na zapewnieniu łącza internetowego w technologii światłowodowej, Usługodawca gwarantuje co najmniej jeden statyczny adresem IP i przepustowością co najmniej 50/32 Mb/s. Czas trwania usługi 24 miesiące. Razem z usługą dostawca dostarcza wszelkiego rodzaju urządzenia (media konwerter lan, router, filtry, itp.) niezbędne do uruchomienia usługi Internetu.
3) backup telefonii stacjonarnej 
Usługa polegająca na zapewnieniu rozwiązania umożliwiającego przełączenie całego ruchu telefonicznego VoIP na zapasową transmisję telefoniczną realizowaną po usłudze ISDN.  Usługa musi zapewniać możliwość automatycznego przepięcia całego ruchu telefonicznego z numeracji podstawowej 71 3011300 - 71 3011399 
i 71 3011*** - 71 3011***.
4) usługa masowej wysyłki wiadomości sms
Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości wysyłania i odbierania dużej ilości wiadomości SMS/MMS oraz wiadomości tekstowych klasy „0”, dedykowana m.in. do masowych zastosowań 
w marketingu, sytuacjach kryzysowych, raportowaniu, sprawach administracyjnych itp. Usługa dostępna za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej oraz z możliwością integracji z oprogramowaniem zewnętrznym. Usługa umożliwia:
· monitorowanie przez administratorów kolejek wiadomości wychodzących i przychodzących, 
· zarządzenie kontami użytkowników i nadawaniem im limitów smsów, 
· automatyczny podpis osoby wysyłającej wiadomość,
· tworzenie własnych szablonów wiadomości i zarządzanie nimi,
· dostępność statystyk dziennych, tygodniowych, miesięcznych wraz z liczbą wysłanych 
i odebranych wiadomości,
· możliwość integracji z firmową skrzynka pocztową emai2sms bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS z firmowych skrzynek pocztowych,
· przekierowania otrzymywanych wiadomości na określony numer komórkowy GSM (wszystkich operatorów) lub e-mail.
Wymagana jest integracja usługi z użytkowanym przez Zamawiającego systemem medycznym Eskulap NT, którego producentem jest firma  Nexus Polska Sp. z o.o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań. Zamawiający wymaga puli minimum 10000 smsów w pakiecie miesięcznym gdzie ilość niewykorzystanych smsów pozostaje do wykorzystania w obrębie kwartału.
5) Centrala telefoniczna Usługa dzierżawy centrali telefonicznej obsługującej usługi telefoniczne.
	L.p.
	Nazwa/model produktu
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Tak/Nie/Podać

	1
	Centrala telefoniczna Slican 1U5 NCP-CM400P.1BC lub równoważna w opisanym zakresie
	1 szt.
	Min. 60 rozmów jedoczesnych z możliwością rozbudowy – Centrala musi zostać wyposażone w odpowiednie licencje do tego celu.
	

	
	
	
	Możliwość podłączenia 30 użytkowników VoIP– Centrala musi zostać wyposażone w odpowiednie licencje 
	

	
	
	
	Funkcja nagrywania rozmów na co najmniej 32 kanałach z oprogramowaniem do archiwizacji nagrań i stanowiskiem do odsłuchu nagrań. – Centrala musi zostać wyposaża odpowiednie licencje do tego celu.
	

	
	
	
	Narywanie wszystkich wewnętrznych rozmów lub selektywne nagrywanie rozmów wg wskazań Zamawiającego na etapie wdrożenia.
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy system nagrywania rozmów na co najmniej 100 kanałów.
	

	
	
	
	System zapowiedzi słownych i minimum 10 infolinii IVR.
	

	
	
	
	Modułowa budowa centrali umożliwiająca montaż w szafie RAC 19”.
	

	
	
	
	Dostępny system taryfikacji i bilingowania.
	

	
	
	
	Min. 22 stanowisk logowań dla agentów CallCenter do obsługi kolejek.
	

	
	
	
	Możliwość utworzenia minimum 20 kolejek dla infolinii z odtwarzaniem informacji o pozycji w kolejce i szacowanym czasie oczekiwania
	

	
	
	
	Funkcja obserwowania online stanu kolejek infolinii (ilości oczekujących w kolejce, ilości zalogowanych agentów, czasu oczekiwania dzwoniącego w kolejce.
	

	
	
	
	Uruchomiona usługa MessengerCTI Plus dla 22 użytkowników umożliwiająca współpracę aparatu telefonicznego z komputerem. 
	

	
	
	
	Przechowywanie nagrań na zewnętrznych nośnikach danych typu NAS. 
	

	
	
	
	Aparat systemowy minimum 26 szt. Slican CTS-220.IP lub równoważny opisany w punkcie A.
	

	
	
	
	Centrala musi posiadać wszystkie potrzebne licencje oraz moduły do uruchomienia w tym okablowanie i uchwyty do szafy rack 19”.
	

	
	
	
	Zasilanie awaryjne podtrzymujące pracę co najmniej 5 godzin.
	

	
	
	
	Akumulatory zasilania awaryjnego umieszczone w obudowie rack 19”
	

	
	
	
	Dostęp miejski ISDN 2B+D:  2szt.
	

	
	
	
	Porty analogowe wewnętrzne w ilości co najmniej 156 szt.
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy ilości portów wewnętrznych do co najmniej 300 szt.
	

	
	
	
	Porty cyfrowe wewnętrzne telefonów systemowych TDM podłączanych jedną parą przewodów w ilości co najmniej 12 szt.
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy ilości portów cyfrowych/systemowych do co najmniej 120 szt.
	

	
	
	
	Obsługa poczty głosowej dla co najmniej 184 skrzynek.
	

	
	
	
	Uruchomienie usługi fax2mail wg wskazań Zamawiającego na etapie uruchomienia centrali. 
	

	
	
	
	Dostępny system taryfikacji i bilingowania.
	

	
	
	
	Dostępny system zarządzania centralą.
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy obsługi do 1000 abonentów VoIP.
	

	
	
	
	Możliwość rozbudowy o wewnętrzną bramkę GSM obsługującą dowolnego operatora GSM.
	

	
	
	
	Serwis polegający na usuwaniu awarii i usterek, na podstawie zgłoszeń użytkownika.
	

	
	
	
	Serwis polegający na wprowadzaniu zmian konfiguracyjnych na podstawie zgłoszeń użytkownika.
	

	
	
	
	Instalacja i konfiguracja centrali w siedzibie zamawiającego z przeniesieniem obecnej numeracji zewnętrznej i wewnętrznej. 
	

	
	
	
	Prace wdrożeniowe wykonywane w godzinach pomiędzy 14:00 po południu a 07:00 rano. Przerwa w dostępności do usług telefonii stacjonarnej nie dłuższa niż 2 godziny łącznie.
	

	
	
	
	Patchcordy niezbędne do uruchomienia centrali oraz połączeń krosowych aparatów abonenckich.
	

	
	
	
	Aparaty systemowe zaawansowane minimum 4 szt. CTS 202CL współpracujące z zaproponowaną centralną lub równoważne wg specyfikacji w punkcie B.
	

	
	
	
	Aparaty systemowe podstawowe minimum 8 szt. CTS 102CL współpracujące z zaproponowaną centralną lub równoważne wg specyfikacji w punkcie C.
	

	
	
	
	Słuchawki nagłowne na jedno ucho np. Senheisser SC230 podłączane do aparatów Slican CTS220IP  szt.2
	

	
	
	
	Dodatkowe konsole do aparatów CTS.IP - 38  programowalnych klawiszy  np.: Konsola CTS-338 – 2 szt. wg specyfikacji w punkcie D.
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Punkt A
	


Minimum 26 szt.
	Funkcje ECO oszczędzające energię.
	

	
	
	
	Bezobsługowa automatyczna synchronizacja z serwerem Slican – instalacja Plug and Play.
	

	
	
	
	Szyfrowana transmisja sygnalizacji oraz akustyki.
	

	
	
	
	Opcjonalny moduł Bluetooth, dzięki któremu z pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth można odbierać i prowadzić rozmowy telefoniczne.
	

	
	
	
	8 przycisków BLF.
	

	
	
	
	Możliwość dołączenia konsol rozszerzających CTS-338.
	

	
	
	
	Obsługiwane słuchawki bezprzewodowe (Bluetooth) lub przewodowe słuchawki nagłowne o impedancji nie większej niż 40 Ohm.
	

	
	
	
	Wbudowany Switch – dwuportowy przełącznik sieci LAN.
	

	
	
	
	Indywidualna nazwa własna telefonu.
	

	
	
	
	Minimum 5 melodii dzwonka.
	

	
	
	
	Indywidualny dzwonek domofonu.
	

	
	
	
	12 stopni regulacji głośności dzwonka.
	

	
	
	
	Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki przewodowej i zestawu słuchawkowego.
	

	
	
	
	Automatyczny upgrade software telefonu.
	

	
	
	
	Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD 2,8".
	

	
	
	
	Co najmniej 12 poziomów jasności ekranu.
	

	
	
	
	Energooszczędne funkcje ekranu.
	

	
	
	
	Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty.
	

	
	
	
	Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy.
	

	
	
	
	Czytelna ikonografia.
	

	
	
	
	Menu w języku polskim.
	

	
	
	
	2-kierunkowe kółko do bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę.
	

	
	
	
	8 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF.
	

	
	
	
	5 klawiszy operacji głównych: SPEAKER symbol głośnika, HEADSET podświetlany dla słuchawek, CALL END zakończenie połączenia, TRANSFER klawisz przekazania połączenia, REDIAL powtórzenie ostatnio wybieranego numeru.
	

	
	
	
	3 podświetlane klawisze funkcji: MUTE wyciszenie, PLUS/MINUS regulacja głośności, RING - optyczna sygnalizacja dzwonienia.
	

	
	
	
	Tryb głośnomówiący.
	

	
	
	
	Zestaw słuchawkowy - podświetlany przycisk włączenia zestawu.
	

	
	
	
	Płynna regulacja głośności dzwonków i audio – przycisk kołyskowy.
	

	
	
	
	Predefiniowane przyciski bezpośredniego dostępu do funkcji (programowalne): Nie przeszkadzać, Przekierowanie, Parkowanie Połączenie Trójstronne, Połączenie Pilne.
	

	
	
	
	Indywidualny dzwonek domofonu.
	

	
	
	
	Programowanie przycisków inteligentnego sterowania.
	

	
	
	
	Książka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerów - do 10 tysięcy kontaktów, 20 tysięcy numerów oraz 1 tysiąca grup.
	

	
	
	
	Wpis zawierający nazwę i numer.
	

	
	
	
	Synchronizacja książki z komputerem Slican PhoneCTI lub Slican TelefonCTI umożliwiające wykonywanie połączeń telefonicznych z poziomu komputera. 
	

	
	
	
	Synchronizacja telefonu z MS Outlook® – wybór telefonu z komputera.
	

	
	
	
	Możliwość przypisania klawisza skrótu do wybranego kontaktu.
	

	
	
	
	Możliwość zestawienia konferencji i połączeń trójstronnych z użyciem zachowanych kontaktów.
	

	
	
	
	Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów –nazwa, numer oraz czas realizacji połączenia – do 1000 rekordów / połączeń zgodnie z historią w centrali.
	

	
	
	
	Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack.
	

	
	
	
	Nagrywanie rozmów – Slican Embedded Recording.
	

	
	
	
	Możliwość blokady / aktywacji telefonu na podstawie indywidualnego PINu użytkownika.
	

	
	
	
	Automatyczne ponowne wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń i przy zajętości.
	

	
	
	
	Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne.
	

	
	
	
	Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording.
	

	
	
	
	Praca zdalna i pracownicy mobilni – Slican MobilePhone i Slican CallBack.
	

	
	
	
	Poczta Głosowa.
	

	
	
	
	Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń.
	

	
	
	
	CLIR i CLIR chwilowy.
	

	
	
	
	Informacja o połączeniu oczekującym.
	

	
	
	
	Ręczne przekazywanie połączeń
	

	
	
	
	Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości.
	

	
	
	
	Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID).
	

	
	
	
	Funkcja „Nie przeszkadzać”.
	

	
	
	
	Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold).
	

	
	
	
	Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych.
	

	
	
	
	Usługa „Jestem tutaj” przywołująca indywidualny profil użytkownika telefonu.
	

	
	
	
	Funkcje ECO oszczędzające energię.
	

	
	
	
	Bezobsługowa automatyczna synchronizacja z serwerem Slican – instalacja Plug and Play.
	

	
	
	
	Automatyczny upgrade software telefonu
	

	
	
	
	Zasilanie Power over Ethernet (PoE: IEEE 802.af, klasa 0, wymagany dodatkowo lokalny zasilacz 12V/1A).
	

	
	
	
	Kolor czarny.
	

	
	
	
	Możliwy montaż naścienny - niezawodny uchwyt słuchawki.
	

	
	
	
	Gniazdo do słuchawek nagłownych o impedancji nie większej niż 40 Ohm (wtyk RJ9).
	

	
	
	
	Szyfrowana transmisja sygnalizacji i akustyki.
	

	3
	Punkt B
	Minimum 4 szt.
	System głośnomówiący.
	

	
	
	
	Wyświetlacz graficzny.
	

	
	
	
	Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego wraz z nazwą z książki telefonicznej lub bazydanych centrali.
	

	
	
	
	Co najmniej 5 różnych rodzajów dzwonków.
	

	
	
	
	Klawisze z materiału ABS.
	

	
	
	
	Menu co najmniej w języku polskim.
	

	
	
	
	Minimum 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED.
	

	
	
	
	Możliwość dołączenia co najmniej 1 konsoli rozszerzającej posiadającej minimum 30 programowalnych klawiszy.
	

	
	
	
	Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych.
	

	
	
	
	Poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”.
	

	
	
	
	Kontekstowe działanie klawiszy (+/-) – głośniej ciszej.
	

	
	
	
	Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń.
	

	
	
	
	Funkcja automatycznej próby dodzwonienia się do wcześniej zajętego lub nieodbierającego abonenta.
	

	
	
	
	Podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych.
	

	
	
	
	Cyfrowa transmisja z centralą po 1 parze przewodów po styku U do 500m.
	

	
	
	
	Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki).
	

	
	
	
	Ustawienia telefonu przechowywane w centrali.
	

	
	
	
	Możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali.
	

	
	
	
	Współpraca ze słuchawkami nagłownymi.
	

	4
	Punkt C
	Minimum 8 szt.
	Co najmniej 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia, np. sygnalizacja stanu abonenta, szybkie wybieranie, usługi centralowe, skróty do wpisów w książkach telefonicznych.
	

	
	
	
	Poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”.
	

	
	
	
	Kontekstowe działanie klawiszy (+/-) – głośniej ciszej.
	

	
	
	
	Przycisk: Flash, SPK ON, SPK OFF, Mute, Redial.
	

	
	
	
	Menu co najmniej w języku polskim.
	

	
	
	
	Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych.
	

	
	
	
	Podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych dla co najmniej ostatnich połączeń.
	

	
	
	
	Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego wraz z nazwą z książki telefonicznej lub bazy danych centrali.
	

	
	
	
	Prezentacja numeru wybranego przez inicjatora połączenia.
	

	
	
	
	Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy.
	

	
	
	
	Co najmniej 5 różnych rodzajów dzwonków.
	

	
	
	
	Możliwość programowania ustawień telefonu poprzez program do konfiguracji centrali.
	

	
	
	
	Funkcja automatycznej próby dodzwonienia się do wcześniej zajętego lub nieodbierającego abonenta.
	

	
	
	
	cyfrowa transmisja z centralą po 1 parze przewodów po styku U do 500m.
	

	
	
	
	Wyświetlacz LCD.
	

	
	
	
	Ustawienia telefonu przechowywane w centrali.
	

	5
	Punkt D
	Minimum 2 szt.
	Dedykowana konsola do telefonów Slican serii CTS-330 i CTS-220.
	

	
	
	
	38 (2x19) programowalnych klawiszy - można do nich przypisać dowolny numer wewnętrzny, zewnętrzny, zaprogramować funkcję centrali lub automatyki np. przejęcie połączenia, otwieranie bramy itp.
	

	
	
	
	Do telefonu można przyłączyć jednocześnie 4 konsole - dodatkowe 152 programowalne przyciski.
	

	
	
	
	Diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku - zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem.
	

	
	
	
	Do prawidłowej pracy konieczne jest podłączenie zasilacza zewnętrznego 12V lub zasilenia telefonu w wersji IP z PoE.
	

	6
	Pozostałe elementy usług
	1 komplet
	Gwarancja w okresie trwania dzierżawy.
	

	
	
	
	Centrala wraz z komponentami oraz wszystkie urządzenia niezbędne do świadczenia opisanych usług muszą posiadać oznaczenia CE oraz być dopuszczone do użytku na terytorium RP i Unii Europejskiej.
	

	
	
	
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 60 minut - bez oceny
	

	
	
	
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 30 minut – dodatkowe 10 pkt
	

	
	
	
	Czas usunięcia awarii do 3 godzin - bez oceny
	

	
	
	
	Czas usunięcia awarii do 1 godzin – dodatkowe 10 pkt
	

	
	
	
	dostępność usługi w okresie rozliczeniowym na poziomie nie mniejszym niż 99,85%
	

	
	
	
	dostępność usługi w okresie rozliczeniowym na poziomie nie mniejszym niż 99,95%  – dodatkowe 10 pkt
	

	
	
	
	Termin zakończenia prac instalacyjno-wdrożeniowych do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy - bez oceny
	

	
	
	
	Termin zakończenia prac instalacyjno-wdrożeniowych do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy – dodatkowe 5 pkt
	

	
	
	
	Termin rozpoczęcia świadczenia usług telefonii do 7 dni kalendarzowych od zakończenia prac instalacyjno-wdrożeniowych - bez oceny
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Termin rozpoczęcia świadczenia usług telefonii do 5 dni kalendarzowych od zakończenia prac instalacyjno-wdrożeniowych – dodatkowe 5 pkt
	

	
	
	
	Rozliczanie usługi w postaci jednej zbiorowej comiesięcznej faktury VAT za opisane usługi w formie papierowej lub postaci elektronicznej przekazywanej na adres Zamawiającego w Platformie Elektronicznego Fakturowania lub skrzynkę mailową Zamawiającego lub skrzynkę ePUAP lub PEF Zamawiającego.
	



6) Poziom dostępności usługi będzie wyliczany przez Zamawiającego na podstawie wzoru: U=(1-(Tn/Tc))*100%, gdzie:
· Tc – całkowita liczba minut przypadająca na dany okres rozliczeniowy,
· Tn – łączna liczba minut niedostępności w okresie rozliczeniowym,
· Czas trwania niedostępności liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez oficjalny kanał kontaktowy z dostawcą usługi.
7) SLA nie obejmuje awarii po stronie Zamawiającego, siły wyższej, wandalizmu, robót ziemnych i prac planowanych jeśli te były wcześniej zgłaszane Zamawiającemu. Prace planowane nie mogą stanowić wartości większej niż:
· 1% łącznej dostępnej liczby minut usługi przypadającej na okres rozliczeniowy.
· 1% łącznej dostępnej liczby minut usługi przypadającej na okres kwartalny.
8) Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia usług. 
9) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z uzyskaniem ew. pozwoleń i prowadzeniem praw instalacyjnych/technicznych z wyjątkiem wskazanych jednorazowych usług aktywacyjnych / instalacyjnych związanych z uruchomień usługi łącza głównego i awaryjnego. 



10)  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego każdorazowo o planowanych przerwach technicznych nie później niż 72h przed planowaną przerwą telefonicznie na numer:  664-191-354 lub 71 30-11-396 oraz emailem na adres: informatyka@zozolawa.wroc.pl. 
11) Wykonawca musi być wpisany do ostatniego aktualnego rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonego i publikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.





……………., dnia……………r. 					      ………………………….
                                                                                           (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13			Księgowość - +48 (71) 301-13-19		Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-0312

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   		Kadry - +48(71) 301-13-25			Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91	      	Płace - +48 (71) 301-13-16			Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         
Centrala - +48 (71) 301-13-00 			Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 	Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96
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