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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 9

Waga – 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok
	Tak/ Podać
	

	2.
	Menu i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK/Podać
	

	3.
	Elektroniczna Waga kolumnowa z wzrostomierzem.
Przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych 
	TAK/Podać
	

	4.
	Obciążenie maksymalne 200 kg 
	TAK/Podać
	

	5.
	Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g
	TAK/Podać
	

	6.
	Zakres TARA 200kg 
	TAK/Podać
	

	7.
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm
	TAK/Podać
	

	8.
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm
	TAK/Podać
	

	9.
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 20 mm
	TAK/Podać
	

	10.
	Wysokość odczytu ok. 820 mm
	TAK/Podać
	

	11.
	Masa własna 6.9 kg
	TAK/Podać
	

	12.
	Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie)
	TAK/Podać
	

	13.
	Pobór prądu ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy)
	TAK/Podać
	

	14.
	Znak zgodności CE 0109
	TAK/Podać
	

	15.
	Funkcje TARA, HOLD, BMI,
automatyczne wyłączanie
	TAK/Podać
	

	16.
	Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym
	TAK
	

	17.
	Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.
	TAK
	

	18.
	Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza.
	TAK/Podać
	

	19.
	Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy.
	TAK
	

	20.
	Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia
	TAK
	

	21.
	Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.
	TAK/Podać
	

	22.
	4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.
	TAK/Podać
	

	

	23.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy
Zasady oceny punktowej:
- min. 24 miesiące i poniżej 36 miesięcy – 0 pkt
- 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 20 pkt
- 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	11. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	13.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


                                                                                                   ……………….data………………….   


                                          		                                                ………………………………..
                                                                                                         Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
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