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Załącznik nr 2-4							

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 4 – Drukarki.
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	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Urządzenie CANON i-SENSYS MF742CDW lub równoważne, spełniający opisane parametry techniczne
	1 szt.
	druk kolorowy laserowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szybkość drukowania dwustronnie minimum 27 str./min (A4)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	automatyczny druk dwustronny
	
	
	

	
	
	
	rozdzielczość drukowania min. 600 × 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas rozgrzewania mak. 13s od włączenia zasilania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas pierwszego wydruku tryb kolorowy maks. 9s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas pierwszego wydruku tryb monochromatyczny maks. 8s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa UFRII, PCL 5c, PCL6
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	marginesy wydruku 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	tryb oszczędności tonera
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość drukowania z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szybkość kopiowania jednostronnie (A4) min. 27 str./min
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas druku pierwszej kopii z podajnika ADF w trybie kolorowym maks. 12s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas druku pierwszej kopii z podajnika ADF w trybie monochromatyczny maks. 11s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas druku pierwszej kopii z płyty szklanej w trybie kolorowym maks. 12s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	czas druku pierwszej kopii z płyty szklanej w trybie monochromatyczny maks. 10s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość kopiowania min. 600 × 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	dostępne tryby kopiowania co najmniej tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kopiowanie wielokrotne do 999 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość pomniejszenie/powiększenie
25-400% ze zmianą co 1%
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w kolorze
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość skanowania optyczna 600 × 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość skanowania  interpolowana do 9600 × 9600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szybkość skanowania jednostronne, tryb monochromatyczny 27 obr./min (300 × 600 dpi)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szybkość skanowania jednostronne, tryb kolorowy 14 obr./min (300 × 600 dpi)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	głębia koloru skanowania 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skala szarości 256 poziomów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z TWAIN, WIA, ICA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maks. szerokość skanowania 216 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do wiadomości e-mail TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do komputera TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do pamięci USB TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do serwera FTP TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kaseta na 250 arkuszy z obsługą formatów A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 100 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy z obsługą A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy z obsługą A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	odbiornik papieru na min. 150 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gramatura nośników obsługiwanych w kasecie na 250 arkuszy od 60 do 163 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gramatura nośników obsługiwanych w tacy wielofunkcyjnej na 50 arkuszy od 60 do 176 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gramatura nośników obsługiwanych w automatycznym podajniku dokumentów na 50 arkuszy od 50 do 105 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejsy USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zgodność z systemami operacyjnymi Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 i nowsze
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa protokołów LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX, Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6), SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zalecany nakład miesięczny min. 4000 stron miesięcznie
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	panel sterowania w postaci kolorowego ekranu dotykowego LCD 12,7 cm +/- 1cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wymiary z podajnikami i tacami wysokość/długość/szerokość odpowiednio 460mm/469mm/471mm +/- 20mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zestaw tonerów startowych co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonerów pełnowartościowych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zestaw tonerów pełnowartościowych o wydajności nie mniejszej niż 2100 stron dla tonerów kolorowych oraz nie mniejszej niż 2300 stron dla tonera czarnego
	Nie
	
	10 pkt

	
	
	
	gwarancja minimum od 12 do 24 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja powyżej 24 miesięcy
	Nie
	
	5 pkt

	2
	Drukarka HP LaserJet Pro M102w
lub równoważne
	2 szt.
	druk monochromatyczny laserowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej od 60 g/m² do 163 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs USB 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs WiFi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	jakość druku minimum 600 x 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydruk pierwszej strony w czasie poniżej 7,5s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 150 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jeden dodatkowy podajnik ręczny o pojemności minimum 10 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalna szybkość druku mono minimum 22 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność odbiornika papieru minimum 100 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obciążenie normatywne co najmniej 10000 str./mies.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obciążenie normatywne powyżej 10000 str./mies.
	Nie 
	
	5 pkt

	
	
	
	druk monochromatyczny laserowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej od 60 g/m² do 163 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs USB 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs WiFi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	jakość druku minimum 600 x 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydruk pierwszej strony w czasie poniżej 7,5s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 150 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	minimum jeden dodatkowy podajnik ręczny o pojemności minimum 10 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalna szybkość druku mono minimum 22 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	szerokość drukarki nie mniej niż 350mm i nie więcej niż 380mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wysokość drukarki nie mniej niż 320mm i nie więcej niż 340mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	głębokość drukarki nie mniej niż 450mm i nie więcej niż 470mm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner startowy w zestawie z drukarką co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 40% w stosunku to tonera pełnowartościowego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner pełnowartościowy w zestawie z drukarką o wydajności nie mniejszej niż 1600 stron
	Nie
	
	5 pkt

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja 24 miesiące i więcej
	Nie
	
	5 pkt





· Średnia wartość wydajności podana musi być zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
· Prędkości drukowania i kopiowania podane muszą być zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735.
· Drukarki muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,
· Każda drukarka musi mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz podbitą kartę gwarancyjną.



Termin dostawy od dnia podpisania umowy:
- max. 14 dni – 0 pkt, 
- do 7 dni – 10 pkt.



Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)



