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Zadanie nr 4

Pasy magnetyczne 1 kpl.
	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018
	TAK
	

	2.
	System pasów rozmiar  L (obwód pasa 95-135cm+/-5cm, obwód nadgarstków 19-25cm+/-1cm, obwód kostek 24-30cm +/-1cm) przeznaczonych do bezpiecznego  unieruchamiania pacjenta w pozycji leżącej, składający się z:
· pas brzuszny ze zszywanymi bocznymi taśmami z paskiem kroczowym – 1 szt.
· opaski na nadgarstki z długimi paskami do mocowania do łóżka – 1 para
· opaski na kostki – 1 para
· pas do mocowania opasek na kostki na łóżku – 1 szt.
· szelki mocujące klatkę piersiową z dodatkowym pasem do mocowania na łóżku – 1 kpl.
· minimum 16 zamków magnetycznych  
· 4 klucze magnetyczne
· Torba do przechowywania
· Wysuwany brelok do kluczy magnetycznych
Instrukcja video na płycie DVD
	TAK
	

	3.
	Pasy wykonane z poliestru, wzmocnionego na całej długości
	TAK
	

	4.
	Wszystkie pasy zapinane na zamki magnetyczne uniemożliwiające pacjentowi lub osobom nieupoważnionym ich odpięcie
	TAK
	

	5.
	Opaski na nadgarstki i kostki wyposażone dodatkowo zapięcia typu velcro
	TAK
	

	6.
	Pas brzuszny wyposażony w dodatkowe paski boczne umożliwiające regulację swobody ruchów pacjenta
	TAK
	

	7.
	Pasy dostosowane do łóżek o różnych rozmiarach
	TAK
	

	8.
	Krawędzie pasów wykończone miękką wyściółką zapobiegającą otarciom naskórka
	TAK
	

	9.
	Otwory pasów kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejszą i szybszą aplikację
	TAK
	

	10.
	Opaski na nadgarstki i na kostki oznaczone różnymi kolorami w celu ułatwienia aplikacji
	TAK
	

	11.
	Wszystkie pasy wyposażone w czytelne etykiety zawierające informację o miejscu aplikacji, rozmiarze, warunkach prania
	TAK
	

	12.
	Otwory na zamki zgrzewane ultradźwiękowo, zabezpieczone oczkami ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	13.
	Elementy metalowe oczek i zamków odporne na korozję
	TAK
	

	14.
	Możliwość prania w 90 st.
	TAK
	

	15.
	Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych:
tlenek etylenu
nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu
promieniowanie gamma
	TAK
	






	
WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce 
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 36 m-cy i więcej 20 pkt.
	TAK (PODAĆ)
	

	2.
	Termin dostawy: 
 3 tygodnie - 0 pkt
 2 tygodnie - 10 pkt
 1 tygodnie - 20 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę na nowy                w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.

	TAK
	


	[bookmark: _GoBack]11.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	



Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów                                   w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu                                      i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


                                                                                                   ……………….data………………….   

                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej

