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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oftalmoskop 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe
	TAK/ Podać
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Kółko dioptrii - 89 ustawień
	TAK
	

	4.
	Wielkości korekcyjne:
plus: 1-45, co 1 dioptrię,
minus: 1-44, co 1 dioptrię
	TAK/ Podać
	

	5.
	Łatwe w obsłudze koło umożliwia wybranie następujących przesłon:
- szczelina - w celu zróżnicowania diagnozy na różnych poziomach, np. w przypadku ran i guzów,
- siatka - w celu ustalenia topografii zmian w siatkówce,
- gwiazdka fiksacyjna - w celu ustalenia symetrii rozstawienia źrenic,
- duże koło - do normalnych badań dna oka,
- średnie koło,
- małe koło - do zredukowania refleksów w przypadku małej źrenicy,
- półkole - do zredukowania refleksów w przypadku małej źrenicy,
	TAK/ Podać
	

	6.
	Poprawiający kontrast filtr bezczerwienny (zielony) - do precyzyjnej oceny zmian naczyniowych - np. krwotok siatkówki,
	TAK/ Podać
	

	7.
	filtr niebieski do lepszego rozpoznania zmian naczyniowych oraz do okulistyki fluorescencyjnej,
	TAK
	

	8.
	filtr biały (polaryzacyjny) do dokładnej oceny koloru tkanki oraz uniknięcia odbicia rogówkowego,
	TAK
	

	9.
	Filtr może być zastosowany z każdą przesłoną jednocześnie,
	TAK/ Podać
	

	10.
	Dodatkowa regulacja ostrości i jasności promieni świetlnych w oku, co umożliwia dokładniejszą diagnozę,
	TAK/ Podać
	

	11.
	Przełącznik blokady zera do szybkiej korekcji ametropii
	TAK/ Podać
	

	12.
	Równoległa wiązka oświetlenia i obserwacji,
	TAK/ Podać
	

	13.
	Stalowa obudowa,
	TAK
	

	14.
	Osłona szkieł korekcyjnych,
	TAK
	

	15.
	Oświetlona skala,
	TAK
	

	16.
	Bagnetowe połączenie głowicy z rękojeścią,
	TAK
	

	17.
	Możliwość szybkiej wymiany żarówki u podstawy głowicy,
	TAK
	

	18.
	Dioda LED 2,5 V
	TAK/ Podać
	

	19.
	Rękojeść: bateryjna typu AA
	TAK/ Podać
	

	20.
	Całkowicie odporny na kurz,
	TAK
	

	21.
	W zestawie znajduje się zapasowa żarówka, futerał
	TAK/ Podać
	

	22.
	Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK/ Podać
	



	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
24 m-cy– 0 pkt
powyżej 24 do 36 m-cy – 10 pkt
powyżej 36 do 48 m-cy – 20 pkt
powyżej 48 do 60 m-cy– 30 pkt
powyżej 60 m-cy – 40 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski
	TAK
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty).
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   


		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej
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