Załącznik nr 2-16                                                                   

 ZOZ/DZP/PN/12/18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 16
Analizator do immunodiagnostyki 1 szt (dzierżawa)

	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana

TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Analizator immunochemiczny nastołowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, pracujący w trybie pacjent po pacjencie, wyposażony w komputer z oprogramowaniem ( baza danych pacjentów, program kontroli jakości), z drukarką, UPS
	Tak
	

	2
	Możliwość wykonywania wszystkich oznaczeń wyspecyfikowanych w zał. nr 1 do SIWZ . Wymagane wykonanie oznaczeń spełniających podane kryteria jakości (potwierdzone oficjalną ulotką dołączoną do oferty). Metoda oznaczeń – chemiluminescencja, immunofluorescencja
	Tak
	

	3.
	Analizator o deklarowanej wydajności 100 oznaczeń/h
	Tak
	

	4.
	Materiał badany: surowica, osocze, mocz.
	Tak/Podać
	

	5
	Priorytetowe wykonywanie próbek CITO
	Tak
	

	6.
	Analizator nie wymaga podłączenia do stacji uzdatniania wody
	Tak
	

	7.
	Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia powyżej liniowości
	Tak
	

	8.
	Detektor skrzepów
	Tak
	

	9
	Możliwość stałego przechowywania minimum 20 odczynników na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki i uzupełniania odczynników bez przerywania pracy analizatora.
	Tak
	

	10.
	Analizator wyposażony w podajnik próbek (minimum 50). Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora.
	Tak
	

	11.
	Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników
	Tak
	

	12.
	Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek
	Tak
	

	13.
	Jednorazowe kuwety reakcyjne.
	Tak
	

	14.
	Czas oznaczenia Troponiny poniżej 15 minut.
	Tak
	

	15.
	Oznaczenie HIV wykrywające jednocześnie przeciwciała anty HIV 1 anty HIV 2 oraz antygen p 24.
	Tak
	

	16.
	Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi i kubeczkami pediatrycznymi
	Tak 
	

	17.
	Dla testów rzadkich  (FSH, LH, Prolaktyna, Progesteron, Testosteron, B12, CA125, vit D, Insulina, Kortyzol, anty Hbs ) wymaga sie odczynników konfekcjonowanych w małych opakowaniach roboczych po 50-60 testów
	tak
	

	18.
	Wymagane jest stosowanie  dedykowanych lub wieloparametrowych materiałów kontrolnych.
	Tak
	

	19.
	Wewnętrzna kontrola jakości
	Tak
	

	20.
	Udział w zewnętrznej kontroli jakości LABQUALITY w zakresie parametrów: hormony płciowe, markery nowotworowe, Toxoplazmoza, HBs, HCV, TSH, fT4, TNI, 2 x w roku, potwierdzonej certyfikatem. Koszt uczestnictwa pokrywa oferent.
	Tak
	

	21.
	Możliwość wstawiania i usuwania odczynników, próbek pacjentów, kuwet reakcyjnych, buforu i ścieków bez konieczności przerywania pracy aparatu
Ilość przyznawanych punktów:
- Tak – 10 pkt

- Nie – 0 pkt
	Podać
	

	22.
	Możliwość wykonywania min 24 parametrów pożądanych przez Zamawiającego rodzajów badań w jednej serii oznaczeń.
	Tak
	

	23.
	Możliwość wstawienia odczynników do aparatu i wykonywania oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej
Ilość przyznawanych punktów:
- Tak – 10 pkt

- Nie – 0 pkt
	Podać
	

	24.
	W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap  w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego Eskulap firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty.
	Tak
	

	WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE




	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 24 godz.
	Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy

 - 48 godzin
	Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak 
	

	5
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Podać


	

	6
	Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. 
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi  i metodyki badań w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	


Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   ……………….data………………….   

                                          



          ……………………………….

                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                                  

