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ZOZ/DZP/PN/18/18

Załącznik nr 2_1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       Zadanie nr 1 - Drukarki.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Drukarka laserowa HP LaserJet Pro M102a lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	2 szt.
	technologia druku monochromatyczna laserowa
	Tak
	
	bez oceny

	2
	
	
	obsługiwane formaty nośników minimum A4, A5, A6, B5, koperty
	Tak
	
	bez oceny

	3
	
	
	niestandardowe wymiary nośników (długość) min.127 mm – maks.356 mm
	Tak
	
	bez oceny

	4
	
	
	niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min.76 mm – maks.216 mm
	Tak
	
	bez oceny

	5
	
	
	marginesy nie więcej niż:
górny 4 mm

dolny 4 mm

lewy 4 mm

prawy 4 mm
	Tak
	
	bez oceny

	6
	
	
	podajnik papieru na minimum 150 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	7
	
	
	odbiornik papieru na minimum 100 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	8
	
	
	szybkość druku minimum 22 str./minutę
	Tak
	
	bez oceny

	9
	
	
	maks. rozdzielczość druku 600x600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	10
	
	
	miesięczne obciążenie min.10000 str.
	Tak
	
	bez oceny

	11
	
	
	obsługiwana gramatura papieru od min. 60 g/m2 do min. 163 g/m2
	Tak
	
	bez oceny

	12
	
	
	czas wydruku pierwszej strony

maks. do 7,3 sekund
	Tak
	
	bez oceny

	13
	
	
	komunikacja za pomocą interfejsu USB minimum w wersji 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	14
	
	
	szybkość procesora nie mniej niż 600 MHz
	Tak
	
	bez oceny

	15
	
	
	pamięć wbudowana min. 128 MB
	Tak
	
	bez oceny

	16
	
	
	obsługiwane języki i emulacje co najmniej PCLmS, URF, PWG
	Tak
	
	bez oceny

	17
	
	
	wydajność standardowa kasety z tonerem wg normy producenta minimum 1600 str. A4
	Tak
	
	bez oceny

	18
	
	
	współpraca z systemami operacyjnymi Windows 10, 8.1, 8, 7 w wersjach 32-bitowy i 64-bitowy
	Tak
	
	bez oceny

	19.1
	
	
	okres gwarancji min. 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	19.2
	
	
	okres gwarancji 24 miesiące i więcej
	Nie
	
	10 pkt

	20
	
	
	urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe
	Tak
	
	bez oceny

	21
	
	
	urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem
	Tak


	
	bez oceny

	22
	
	
	czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia
	Tak
	
	bez oceny

	23
	
	
	czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia
	Tak


	
	bez oceny

	24.1
	
	
	termin dostawy i instalacji maksymalnie do 21 dni
	Tak


	
	bez oceny

	24.2
	
	
	termin dostawy i instalacji maksymalnie do 14 dni
	Nie
	
	5 pkt

	
	

	1
	Drukarka Lexmark MS610dn (35S0430)

lub równoważne
	1 szt.
	urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	
	bez oceny

	2
	
	
	technologia druku laserowa monochromatyczna
	Tak
	
	bez oceny

	3
	
	
	szybkość druku A4 jednostronicowego co najmniej 47 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	4
	
	
	szybkość druku A4 dwustronnie co najmniej 20 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	5
	
	
	czas wydruku pierwszej strony maks. do 6,5 sek.
	Tak
	
	bez oceny

	6
	
	
	wbudowany moduł druku dwustronnego
	Tak
	
	bez oceny

	7
	
	
	co najmniej procesor Dual Core o taktowaniu minimum 800 MHz
	Tak
	
	bez oceny

	8.1
	
	
	zainstalowana pamięć o pojemności minimum 256MB
	Tak
	
	bez oceny

	8.2
	
	
	zainstalowana pamięć o pojemności minimum 512MB
	Nie
	
	5 pkt

	9
	
	
	możliwość rozbudowy pamięci minimum do 1280 MB
	Tak
	
	bez oceny

	10.1
	
	
	maksymalny miesięczny cykl pracy

minimum 175000 str./miesiąc
	Tak
	
	bez oceny

	10.2
	
	
	maksymalny miesięczny cykl pracy

minimum 250000 str./miesiąc
	Nie
	
	5 pkt

	11.1
	
	
	zalecany miesięczny nakład na poziomie co najmniej 3000 – 16000 str./miesięcznie
	Tak
	
	bez oceny

	11.2
	
	
	zalecany miesięczny nakład na poziomie co najmniej 16000 – 25000 str./miesięcznie
	Nie
	
	5 pkt

	12
	
	
	drukowanie w rozdzielczościach co najmniej 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	13
	
	
	obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, AppleTalk
	Tak
	
	bez oceny

	14
	
	
	minimum 1 port Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Tak
	
	bez oceny

	15
	
	
	minimum 1 port USB co najmniej w wersji 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B)
	Tak
	
	bez oceny

	16
	
	
	minimum 1 port USB co najmniej  wersji 2.0 z przodu drukarki zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ A)
	Tak
	
	bez oceny

	17
	
	
	obsługa metod druku sieciowego z wykorzystaniem co najmniej IP (Port 9400), Direct IP (Port 9100), LPR/LPD, FTP, TFTP, Enhanced Secure IP (Port 96xx)

ThinPrint .print integration, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, Microsoft Web Services WSD, Pull Printing
	Tak
	
	bez oceny

	18
	
	
	obsługa protokołów zarządzania siecią co najmniej http, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, ICMP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNS, DDNS, mDNS, WINS, IGMP, ARP, NTP, Bonjour, Telnet, Finger
	Tak
	
	bez oceny

	19
	
	
	wyświetlacz LCD prezentujący komunikaty w języku polskim
	Tak
	
	bez oceny

	20
	
	
	zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji w sieci co najmniej za pomocą SNMPv3, uwierzytelnianie 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
	Tak
	
	bez oceny

	21
	
	
	obsługa języków drukowania co najmniej Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Emulacja PostScript 3, Emulacja PDF 1.7, Microsoft XPS, Personal Printer, Data Stream (PPDS), Direct Image, AirPrint,
	Tak
	
	bez oceny

	22
	
	
	konstrukcja wyposażona w co najmniej 1 podajnik szufladowy i jeden uniwersalny (ręczny) o łącznej pojemności minimum 650 arkuszy, w tym:

· minimum jeden podajnik standardowy na co najmniej 550 arkuszy

· minimum jeden podajnik uniwersalny na co najmniej 100 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	23
	
	
	odbiornik o pojemności co najmniej 250 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	24
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej

60 - 120 g/m² z podajników standardowych szufladowych
	Tak
	
	bez oceny

	25
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej

60 - 163 g/m² z podajnika uniwersalnego
	Tak
	
	bez oceny

	26
	
	
	możliwość podłączenia co najmniej 5 podajników papieru
	Tak
	
	bez oceny

	27
	
	
	obsługa nośników w podajnikach standardowych w formacie co najmniej Koperta DL, A4, A5, A6, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Koperta 10, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
	Tak
	
	bez oceny

	28
	
	
	obsługa nośników w podajniku dodatkowym formatach conajmniej A4, A5, Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio i Statement.
	Tak
	
	bez oceny

	29
	
	
	obsługa czcionek i stron kodowych co najmniej kod kreskowy "3 z 9" PCL5e wąski zwykły i szeroki, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e, obsługa czcionek skalowalnych PostScript
	Tak
	
	bez oceny

	30
	
	
	obszar zadruku maksymalnie 4mm od każdej krawędzi strony do wewnątrz
	Tak
	
	bez oceny

	31
	
	
	współpraca z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2012 w edycjach x86 i x64, PL
	Tak
	
	bez oceny

	32
	
	
	współpraca z systemami operacyjnymi Linux w edycjach co najmniej SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2
	Tak
	
	bez oceny

	33
	
	
	współpraca z Citrix MetaFrame co najmniej:

· Microsoft Windows 2003 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5

· Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64

· Microsoft Windows Server 2003 i 2003 X64 Edition z Citrix XenApp 5.0

· Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition z Citrix XenApp 5.0

· Microsoft Windows Server 2008 R2 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0 lub 6.5
	Tak
	
	bez oceny

	34
	
	
	urządzenie musi posiadać certyfikat Energy Star z potwierdzonym typowym zużyciem energii wg Energy Star (TEC) na poziomie maksymalnie 2.3 kWh/tydzień
	Tak
	
	bez oceny

	35
	
	
	Urządzenie musi posiadać co najmniej certyfikaty i normy ENERGY STAR, EFTA (CE), ISO 532B, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, VCCI Class B, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), , KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, EC 1275, MET-I
	Tak
	
	bez oceny

	36.1
	
	
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	36.2
	
	
	Gwarancja 24 miesiące i więcej
	Nie
	
	10 pkt


· Wymagane jest załączenie do oferty, kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych i deklarowanych parametrów dla w/w produktów.
Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.
……………., dnia……………r. 






………………………….
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