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I. Zakres prac:

Zadanie nr: 2 – Dostawa i montaż klimatyzacji 
II. Szczegółowy zakres prac w zakresie robót budowlanych został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

Jednostki wewnętrzne typu multisplit inwerter 2x3,5KW powinny zostać zainstalowane w suficie podwieszanym w poczekalni SOR.
Jednostka zewnętrza powinna zostać zainstalowana pod sufitem ciepłego podjazdu karetek (odległość od jednostek wewnętrznych – około 20 metrów).

Skropliny powinny być odprowadzane automatyczną pompką za dach ciepłego podjazdu.
Instalacje powinny być schowane za sufitem podwieszanym.

Miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji zostanie wskazane przez Zamawiającego.

III. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót – 2 egz. + 1w wersji elektronicznej
Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z niniejszego załącznika
…………………….…., dnia …………

……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
