Załącznik nr 2 – 3 Opis przedmiotu zamówienia                                               ZOZ/DZP/ZO/13/21

Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż lady pielęgniarskiej z oświetleniem LED na oddział Chirurgiczny.

I. Zakres prac:
1. Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi oraz poniższym opisem.
Lada pielęgniarska z oświetleniem LED wymiary całkowite 3500x700x750/1200mm
● 3x półka pod klawiaturę 800x400x18,
● 1x kontener podbiurkowy mobilny z czterema szufladami zamykany na klucz 500x500x600,
● 1x tablica magnetyczna 1200x260x7mm,
● 7x przegroda na teczki.

Dostawka –szafka 
● wymiary :1100x350x750mm,
● szafka trzy komorowa,
● pierwsza komora: 4x szuflada, 
● druga komora: 4 szuflada, 
● trzecia komora :2x szuflada.

Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, tylne ściany wykonane z płyty hdf.  Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. 
Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek.
Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.
Zabudowa meblowa wykończona cokołem. Z listwą uszczelniającą.
Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej. Krawędzie  frontów okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm.
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt.
Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°.
Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych.
Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej. (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości 0,8mm)
Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min. 2 mm. Biurka zabudowane blendą frontową.
Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać dokładnych pomiarów - podane wymiary mebli są przybliżone i mogą odbiegać od rzeczywistych.


2. Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor płyty meblowej i frontów meblowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
Blaty dochodzące do ścian bez dodatkowych listew, ćwierćwałków, itp. – na styk, z wykończeniem silikonem po uprzednim oklejeniu krawedzi. 
Korpusy szafek niewidoczne od frontu, ukryte za frontami szafek, bez stosowania listew maskujących po bokach szafek. 
Całość mebli należy wykonać wg rysunków projektowych oraz powyższego opisu.

II. W rysunkach projektowych podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie. 
4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.
5. Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.
6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 
9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego. 

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 2 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.  


…………………….…., dnia …………		……………………………………….
                                                                         (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
                                                                                       do podejmowania zobowiązań)
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