



Załącznik nr 2
ZOZ/DZP/ZO/11/23
Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy

	L.p.
	Urządzenie
	Jednostka miary
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Klimatyzatory ścienne
	Szt.
	324
	
	
	
	
	

	2.
	Klimatyzatory ścienne – badanie  szczelności
	Szt.
	14
	
	
	
	
	

	3.
	Agregaty wolnostojące 
	Szt.
	18
	
	
	
	
	

	4.
	Centrale wentylacyjne                                        
	 Szt.
	 62

	
	
	
	
	

	Łącznie:                                              418
	
	
	
	


Wykaz urządzeń:
Klimatyzatory ścienne, kasetonowe i kanałowe:
Blok operacyjny
1. kanałowy CHIGO - 1 szt.
2. Scienny Mitsubishi - 2 szt.
3. WindFree Comfort Samsung5,5 KW - 1 szt. 
Oddz. Chirurgiczny
1. Scienny Gree - 23 szt.
2. Scienny AUX - 3 szt.
3. Ścienny Hisense - 1 szt.
4. Scienny Haier - 1 szt.
OAiIT
1. Ścienny Rotenso - 1 szt.
2. Ścienny Sevra 2,5 kW (pok. przyg. leków) - 1 szt.
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy
1. Ścienny Electra ( gabinet ordynatora, gabinet lekarzy, sala ,,R” - 3 szt.
2. Ścienny multi Airwell ( pok. lekarzy ) - 2szt
3. Kasetonowy LG ( na oddziale i sali porodowej ) - 4 szt.

4. Ścienny Samsung ( na oddziale porodowym ) - 1 szt.
Oddz. Noworodkowy
1. Ścienny Comfee 2,5 kW - 2 szt.
Oddz. Laryngologiczny
1. Ścienny CHIGO ( pok. Pielęgniarski, Sala operacyjna, Sala zabiegowa ) - 3 szt.
2. Ścienny Vesser - 2 szt.
3. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
Oddz. Wewnętrzny
1. Ścienny CHIGO - 3 szt.
2. Ścienny Caldo - 1 szt.
Endoskopia
1. Ścienny Saldo - 2 szt.
Pomieszczenie Biurowe 
1. Ścienny Rotenso –1 szt.
2. Sala Konferencyjna 5,5 kW - 1 szt.
3. Gab. Dyr.+ sekretariat – 2 szt.
Oddz. Dziecięcy
1. Ścienny Airwell - 1 szt.
2. Ścienny Vesser ( oddziałowa ) - 1 szt.
3. Ścienny Sinclair ( pok. Lekarzy ) - 1 szt.
4. Ścienny Vesser –   2 szt.
Apteka Szpitalna
1 Ścienny MDV - 1 szt.
Laboratorium Centralne
1. Ścienny Sinclair - 1 szt.
2. Ścienny Hokkaido - 1 szt.
3. Ścienny Kaisai  - 1 szt.
4. Ścienny Sevra 2,5 kW  (gab. zabiegowy) - 1 szt.
Bakteriologia
1. Ścienny CHIGO - 2 szt.
Serologia
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
Księgowość
1. Ścienny Sinclair - 1 szt.
Informatyka i dz. Rozliczeń
1.Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Rejestracja
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
Parter – pozostałe
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
RTG
1. Kanałowy Fuji - 1 szt.
Serwerownia
1. Ścienny Mitsubishi Invester Q-5,5 kW - 2 szt. 
Serwerownia (nowa)
1. Ścienny Sevra 5,3 kW - 1 szt.
Kuchnia
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
SOR
1. Kasetowy GREE - 2 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
Przychodnia:
Por. Ginekologiczna
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Chirurg. i Ortoped.
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Chirurgiczna
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Kardiologiczna i Dermatologiczna
1. Ścienny Vesser multi - 2 szt.
Por. Laryngologiczna
1. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
Poczekalnia korytarz
1. Kasetowy Vesser multi - 3 szt.
Rehabilitacja
1. Ścienny Rotenso - 3 szt.
2. Ścienny AlpicAir multi - 3 szt.
ZOL i Hospicjum
1. Ścienny Vesser ( Pom. Przygotowywania leków ) - 1 szt.
2. Ścienny 3 kW i 5,3kW - 2 szt.
POZ
1. Ścienny Vesser ( Podstawowa opieka zdr.  )- 4 szt.
Świąteczna i Nocna Pomoc Medyczna
1. Ścienny Vesser – 1 szt.

oraz agregaty i centrale wentylacyjne:
SOR
1. Centrala nawiewna VBV z nagrzewnicą wodną - 4 szt.
2. Agregaty chłodnicze Daikin do central VBV - 5 szt.
Przychodnia
1. Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną - 6 szt.
2. Centrala nawiewna z wymiennikiem krzyżowym - 1 szt.
OA i IT
1. Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS_21 - 1 szt.
2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS_55 - 1 szt.
3. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 024 - 1 szt.
4. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 120 - 1 szt.
Blok operacyjny
1. Agregat CHIGO – 1 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Agregat chłodniczy –1 szt.
1) Przegląd pracy klimatyzatorów ściennych wraz z jednostką zewnętrzną i agregatów:
● przegląd instalacji chłodniczej,

● czyszczenie filtrów powietrza,

● dezynfekcja wymiennika powietrza jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki zewnętrznej,

● sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, freonowego,

● sprawdzenie pracy sprężarki (pomiar prądów),

● uzupełnienie czynnika chłodniczego,

● sprawdzenie instalacji doprowadzenia skroplin,

● kontrola pracy wentylatorów (biegi i łożyskowanie), 

● czyszczenie detergentami tacy ociekowej,

2) Przegląd central wentylacyjnych:
● sprawdzenie automatyki,

● sprawdzenie napędów,

● kontrola działania przepustnic i zaworów nagrzewnicy,

● kontrola szczelności układów,

● wymiana filtrów,

● czyszczenie nagrzewnicy,

● kontrola całości instalacji wraz z kontrolą pracy wentylatorów wyciągowych na dachu,

....................................................

            miejscowość i data

...............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         
Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96

