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                                                                              ZOZ/DZP/ZO/24/24


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2 – Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis parametrów technicznych
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet MFP PRO 4102fdn spełniający opisane parametry techniczne

lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	1 szt.
	druk monochromatyczny laserowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	tryb dupleksu automatyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej od 60 g/m² do 175 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydruk pierwszej strony w czasie poniżej 6,5s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs USB 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalna szybkość druku mono minimum 40 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zainstalowana pamięć o pojemności minimum 512MB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru uniwersalnego minimum 100 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność odbiornika papieru minimum 150 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa co najmniej PostScript v3, PCL6, PCL5, 
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość druku w czerni minimum 1200 x 1200 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obciążenie normatywne co najmniej 80000 str./mies.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner startowy w zestawie co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner pełnowartościowy w zestawie o wydajności nie mniejszej niż 2900 stron
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w rozdzielczości minimum 1200x1200 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kopiowanie w rozdzielczości minimum 600 x 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika automatycznego minimum 50 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydajność kopiowania w czerni minimum 38 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydajność skanowania w kolorze minimum 34 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w skali szarości (256 poziomów)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w kolorze
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	24 bitowe kodowanie kolorów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa skanera/kopiarki za pomocą kolorowego graficznego ekranu dotykowego o przekątnej minimum 7cm i nie więcej niż 8,5 cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do wiadomości e-mail
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do folderu sieciowego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do chmury
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość użytkowania z wykorzystaniem interfejsów TWAIN i WIA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie dostępu HTTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie SASL
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość tworzenia listy kontroli dostępu
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	SNMPv3
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	TCP/IP, IPv4, IPv6
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Syslog
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie z użyciem protokołu 802.1X
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet MFP M443nda spełniający opisane parametry techniczne
lub równoważny spełniający opisane parametry techniczne
	3 szt.
	druk monochromatyczny laserowy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	tryb dupleksu automatyczny
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa nośników o gramaturze co najmniej od 60 g/m² do 163 g/m²
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	wydruk pierwszej strony w czasie poniżej 8s
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs USB 2.0
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	maksymalna szybkość druku mono minimum 25 str./min.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	zainstalowana pamięć o pojemności minimum 512MB
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru podstawowego minimum 250 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność podajnika papieru uniwersalnego minimum 100 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	pojemność odbiornika papieru minimum 250 arkuszy
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa co najmniej PostScript v3, PCL6
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	rozdzielczość druku w czerni minimum 1200 x 1200 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obciążenie maksymalne co najmniej 50000 str./mies.
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	drukowanie na nośnikach w foramtach: A3, A4, A5, A6, B4, B5, DL, C4, C5, C6,
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner startowy w zestawie co najmniej o wydajności nie mniejszej niż 30% w stosunku to tonera pełnowartościowego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	toner pełnowartościowy w zestawie o wydajności nie mniejszej niż 13000 stron
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w rozdzielczości minimum 1200x1200 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	kopiowanie w rozdzielczości minimum 600 x 600 dpi
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w skali szarości (256 poziomów)
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie w kolorze
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	24 bitowe kodowanie kolorów
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	obsługa skanera/kopiarki za pomocą 4-/w/ierszowego wyświetlacza LCD
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do wiadomości e-mail
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do folderu sieciowego
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	skanowanie do chmury
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość użytkowania z wykorzystaniem interfejsów TWAIN i WIA
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie dostępu HTTP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie SASL
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	możliwość tworzenia listy kontroli dostępu
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	SNMPv3
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	TCP/IP, IPv4, IPv6
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	Syslog
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	uwierzytelnianie z użyciem protokołu 802.1X
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	urządzenie o wymiarach nieprzekraczających odpowiednio wysokość/szerokość/głębokość – 50cm / 56cm / 58cm, tolerancja +/- 1 cm
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	waga urządzenia nie przekraczająca 30kg
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	współpraca z systemami Windows 10 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2012, Windows Server 2016
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	średnie zużycie energii nie przekraczające 1,200 kWh / tydzień
	Tak
	
	bez oceny

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	bez oceny


· Średnia wartość wydajności podana musi być zgodnie z normą ISO/IEC 19752.

· Prędkości drukowania i kopiowania podane muszą być zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735.

· Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe,

· Każda drukarka musi mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz podbitą kartę gwarancyjną.
· Zamawiający wymaga możliwości dostaw realizowanych sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego, gdzie minimalna ilość jednorazowo zamawianego sprzętu to 1 szt.,
· Czas dostawy maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 




………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)

PAGE  
3
Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96


